best.apparaat video DIN-rail Deurcommunicatie [1288 00]
Besturingsapparaat video
Systeemapparaten deurcommunicatie
DIN-rail

Kenmerken:
- Besturingapparaat voor voeding van de audio- en videocomponenten van de Gira
  deurcommunicatiebus.
- Voeding van de tegen ompoling en kortsluitvastee 2-draads bus bij gebruik van
  videocomponenten als kleurencamera of TFT-kleurendisplay.
- Maximaal 2 deurstations met kleurencamera en 28 huisstations met
  TFT-kleurendisplay kunnen door het besturingapparaat video worden gevoed.
- In totaal kunnen maximaal 15 kleurencamera's door het besturingapparaat video
  worden aangestuurd (5 deurstations video en 10 DCS-camera-gateways), waarbij
  twee deurstations met kleurencamera door het besturingapparaat video kunnen
  worden gevoed. De overige kleurencamera's moeten elk worden voorzien van een
  eigen voeding voor deurcommunicatie.
- Elektronische kortsluit- en overbelastingdetectie van de bedrijfsspanningen en
  de busaansluiting met automatische resetfunctie.
- Toetsen voor systeem- en deuropenerprogrammering.
- Led-statusweergaven voor bedrijf, overbelasting, systeemprogrammering en
  deuropenerprogrammering.
- Uitgang AC 12 V voor de voeding van een gangbare deuropener.
- Relaisuitgang voor het schakelen van een deuropener met eigen voeding.
- Schakeltijd deuropener traploos instelbaar van 1 tot 10 s.

Technische gegevens:
Nominale spanning:
- primair: AC 230 V, 50 Hz
- secundair: SELV 26 DC V ± 2 V
Nominale stroom secundair:
- Continubelasting: 700 mA continubelasting
- Piekbelasting: 1,15 A piekbelasting (max. 5 s)
- Uitschakeling bij overbelasting: Uitschakeling bij overbelasting boven 900 mA
Aansluitingdoorsnede: 0,6 mm tot 2,5 mm²
Uitgang deuropener: AC 12 V, max. 1,1 A / ID 25 %
Relaisuitgang: AC 250 V, 2 A
Kabellengte van camera tothet verst verwijderde TFT-display:
- zonder videoversterker: max. 150 m
- met videoversterker: max. 300 m
Totale kabellengte bij zuivere audio-uitvoering: max. 700 m
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C
Afmetingen:
- Modulebreedten (TE): 8

Aanwijzingen :
- Het besturingapparaat video is bedoeld voor inbouw in de onderverdeelkast,
  niet in normale opbouwverdeelkasten.
- Wanneer de topologie van de videobekabeling als steekleiding wordt uitgevoerd,
  is tevens de videoverdeler vereist.
- Met het besturingsapparaat video kunnen deurcommunicatie-installaties met
  maximaal 70 audiodeelnemers worden opgebouwd (bijvoorbeeld 1 x
  inbouwluidspreker, 5 x uitbreidingsmodule voor inbouwluidsprekers, 68 x
  huisstations opbouw).

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 1288 00 DIN-rail
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
