Prise SCHUKO Gira TX_44 blanc [4188 66]
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ (IP20)
TX_44
TX_44 (IP44)
blanc

Caractéristiques:
- Anneau de support mis à la terre.

Caractéristiques techniques:
Profondeur de montage: 32 mm
Propriétés des conducteurs: rigide et flexible
section de raccordement:
- pour conducteurs rigides et flexibles de: 1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications :
- Ne convient pas à une installation dans des locaux humides en raison du degré
  de protection IP20.
- Lors du montage, la bride d'étanchéité du cadre de finition doit également
  être utilisée.
- Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de
  mise à la terre

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 4188 66 blanc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
