m.ra.dét.mvt 2,20 m Kmf KNX System 70 blanc [2051 70]
Module rapporté détecteur de mouvement 2,20 m Komfort pour KNX
System 70
Nouveau
blanc brillant

Caractéristiques:
- Montage sur coupleur de bus 3.
- Configurable pour la détection de mouvement (application détecteur) ou pour la
  surveillance spatiale (application capteur).
- Évaluation de la luminosité dans le cas de la détection de mouvement actif
  pour le fonctionnement détecteur. Extinction de l'éclairage dans le cas de
  dépassement du seuil de luminosité.
- Nombre configurable d'impulsions de mouvement dans un temps de surveillance
  donné pour le fonctionnement capteur.
- La détection de mouvement s'effectue de manière numérique via 2 secteurs PIR.
- Sensibilité de la détection de mouvement séparée pour les secteurs PIR
  paramétrables par niveaux.
- Capteur de luminosité intégré pour la détermination de la luminosité ambiante.
- Adaptation de la sensibilité au moyen d'un régulateur sur l'appareil ou d'une
  télécommande à infrarouge PIR KNX (accessoire).
- Évaluation de la luminosité mesurée grâce à jusqu'à trois seuils de luminosité
  indépendants les uns des autres.
- Affichage de la détection de mouvement (permanent ou uniquement lors du test
  de détection).
- Jusqu'à 5 blocs de fonction qui sont configurables pour l'utilisation
  « détecteur », « détecteur avec luminosité de mise hors service » ou
  « capteur » au choix.
- Chaque bloc de fonction dispose de deux objets de communication de sortie via
  lesquels les instructions de commutation et de commande sont envoyées sur le
  KNX.
- Fonctions configurables : commutation, fonction de cage d'escalier,
  transmetteur de valeur de variation, poste secondaire d'ambiance, transmetteur
  de valeur de température, transmetteur de valeur de luminosité, commutation de
  mode de fonctionnement, commutation avec position forcée.
- Commutation des blocs de fonctions pour la commutation commandée par bus entre
  deux groupes de blocs de fonctions.
- Commutation du mode de fonctionnement (OFF / AUTO / ON) du premier bloc de
  fonctions en cours de fonctionnement au moyen d'une commande sur place ou via
  un objet de communication au moyen d?une commande sur place sur d'autres
  détecteurs de mouvement pour KNX via Tastsensor pour KNX ou la visualisation.
- Verrouillage en fonction des besoins de blocs de fonction individuels via le
  KNX.
- Commande manuelle possible des actionneurs KNX commandés et, par conséquent,
  désactivation possible du détecteur de mouvement PIR.
- Au cours du fonctionnement indépendant de la luminosité, le bloc de fonction
  peut déterminer l'intervalle de temps après le dernier mouvement et émettre
  sur le KNX via un objet de communication. Cette fonction permet par exemple
  d'offrir une surveillance simple des mouvements de personnes dans les
  habitations avec accompagnement ou dans une résidence pour personnes âgées.
- Mode de fonctionnement du détecteur de mouvement ajustable pour l'utilisation
  « détecteur » ou « détecteur avec luminosité de mise hors service ».
- Pour les applications « détecteur » ou « détecteur avec luminosité de mise
  hors service » comme appareil individuel,comme position principale ou
  secondaire, l'appareil est réglable.
- Fonction de test de détection pour aider à l'élaboration et au réglage de la
  zone de détection PIR.
- Mesure de la température ambiante intégrée.
- Alarme de démontage, en cas de retrait du coupleur de bus, un télégramme de
  1 bit ou de 1 octet est émis.
- Télécommande à infrarouge PIR KNX (accessoire) pour le réglage des fonctions
  du premier bloc de fonction (niveau crépusculaire, sensibilité du détecteur de
  mouvement, évaluation des mouvements et temporisation). Activation et
  désactivation de la fonction de test de détection.

Caractéristiques techniques:
KNX moyen: TP256
Hauteur de montage max. 2,20 m:
- Zone de détection avant: 15 m max.
- Portée de chaque côté: 10 m max.
Hauteur de montage max. 1,10 m:
- Zone de détection avant: 10 m max.
- Portée de chaque côté: 9 m max.
Angle de détection: 180°
Capteur de luminosité:
- Plage de mesure: env. 1 à 1 000 lx
Indice de protection:
- System 55, Gira F100: IP20
- TX_44: IP44
Température ambiante: -25°C à +55°C
Capteur de température:
- Plage de mesure: -20°C à +55°C
- Précision: ±1 K

Indications :
- Le détecteur de mouvement ne convient pas pour les messages d'alarme dans les
  systèmes d'alarme conformes VdS.
- Convient également pour une hauteur de montage de 1,10 m (zone de détection
  réduite).

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2051 70 blanc brillant
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
