WCD/RA KD + set IP44 + afd.r 2-v Gira Standard 55 cr.wit [4158 01]
Wandcontactdoos met randaarde 2-voudig 16 A 250 V~met klapdeksel, compleet met
afdichtset IP44 en afdekraam
Standard 55
System 55
crème wit glanzend

Kenmerken:
- UV-bestendig
- Geaarde draagring.

Technische gegevens:
Inbouwdiepte: 32 mm
Draadmateriaal: massief en soepel
Aansluitingdoorsnede:
- voor massieve en soepele geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm²

Aanwijzingen :
- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.

Levering:
- Set van wandcontactdoos met randaarde met klapdeksel, afdichtset IP44 en
  afdekraam Gira Standard 55.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 4158 01 crème wit glanzend
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
