Actionneur de store 4x 230 V AC KNX rail DIN [1039 00]
Actionneur de store 4x 230 V CA / 12 - 48 V CC
avec commande manuelle pour KNX
Commande de store
Rail DIN

Actionneurs de store avec couplage de bus intégré, commande manuelle et
affichage d'état pour chaque sortie. Pour la commande de store, volets
roulants, marquises, clapets d'aération ou écrans similaires motorisés.

Caractéristiques:
- Possibilité de commande directe de la position de la tenture.
- Possibilité de commande directe de la position des lamelles.
- Comportement réglable en cas de panne de la tension de bus et de
  rétablissement de celle-ci.
- Temps de marche paramétrables séparément avec prolongation pour les
  déplacements en position finale supérieure.
- Commande centrale possible de toutes les sorties de store.
- Confirmation de la position des rideaux ou des lamelles.
- Les confirmations peuvent être temporisées après le retour de la tension de
  bus.
- Affectations à jusqu'à cinq fonctions de sécurité différentes (trois alarmes
  de vent, une alarme de pluie, une alarme de gel), au choix avec surveillance
  cyclique.
- Fonction de position forcée réalisable pour chaque sortie de store.
- Implication possible dans des ambiances, max. huit ambiances internes sont
  paramétrables par canal.
- Fonction mémoire pour ambiances d'éclairage.
- Fonction de protection contre le soleil avec activation possible de positions
  fixes ou variables des stores ou des lamelles.
- Protection solaire étendue avec nombreuses fonctions de commande.
- Intégration possible dans la gestion de température du bâtiment.
- Verrouillage de sorties individuelles à la main ou via le bus.
- Fonctions de confirmation cycliques actives ou passives (objet lisible).
- Fonctionnement de chantier : sorties pouvant être commandés manuellement sans
  tension de bus, uniquement avec la tension de service.
- Pour tension de réseau 230 V CA (4 canaux) ou basse tension 12 à 48 V CC
  (2 canaux).
- Raccordement de divers conducteurs extérieurs.
- Commande indépendante des quatre sorties de store.
- Détection automatique du temps de marche de store pour entraînements 230 V CA
  avec interrupteurs de fin de course mécaniques.

Caractéristiques techniques:
KNX moyen: TP256
Raccordements:
- KNX: Borne de raccordement et de dérivation
- Charge: Bornes à vis
Tension nominale: 230 V AC, 50/60 Hz
Tension de commutation AC: 230 V AC, 50/60 Hz
Puissance de commutation AC 230 V: 6 A/AC1
Tension de commutation DC: DC 12 à 48 V
Puissance de commutation:
- 12/24 V CC: 6 A
- DC 48 V: 3 A
section de raccordement: 4 mm² max.
Dimensions:
- Unités modulaires (UM): 4

Indications :
- Montage sur rail DIN.
- Homologation VDE selon EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Etendue de la livraison:
- Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 1039 00 Rail DIN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
