Appareil commande audio rDIN Communication porte [1287 00]
Appareil de commande audio
Appareils système de communication de porte
Rail DIN

Caractéristiques:
- Appareil de commande pour l?alimentation des composants audio du bus de
  communication de porte Gira.
- Alimentation du bus 2 fils protégé contre l'inversion de polarité et résistant
  aux courts-circuits.
- Détection électronique de court-circuit et de surcharge à réarmement
  automatique des tensions de service et du connexion de bus.
- Touches de programmation du système et de l'ouvre-porte.
- Affichages d'état par LED pour le fonctionnement, la surcharge, la
  programmation système et la programmation de l'ouvre-porte.
- Sortie 12 V CA pour l?alimentation en tension d?un ouvre-porte courant.
- Sortie de relais pour la commutation d?un ouvre-porte disposant de sa propre
  alimentation en tension.
- Temps de commutation de l?ouvre-porte réglable en continu de 1 à 10 s.

Caractéristiques techniques:
Tension nominale:
- primaire: 230 V CA, 50 Hz
- secondaire: SELV 26 V CC ± 2 V
Courant nominal secondaire:
- Charge permanente: 160 mA
- Charge de pointe: 550 mA (max. 5 s)
- Mise hors service pour surcharge: à partir de 350 mA
section de raccordement: 0,6 mm à 2,5 mm²
Sortie ouvre-porte: 12 V CA, max. 1,6 A / durée d?enclenchement 25 %
Sortie de relais: CA/CC 30 V , 2 A
Longueur totale de ligne: max. 700 m
Longueur de ligne de l'appareil de commande au participant le plus éloigné:
- pour un câble de Ø 0,8 mm: 300 m max.
- pour un câble de Ø 0,6 mm: max. 170 m
Température ambiante: -5°C à +45°C
Dimensions:
- Unités modulaires (UM): 6

Indications :
- L'appareil de commande audio est prévu pour le montage dans la distribution
  secondaire. Si cela n?est pas possible, utiliser un distributeur apparent
  courant.
- Ce composant permet la réalisation d?installations de communication de porte
  pouvant inclure jusqu?à 70 participants (par exemple 1 haut-parleur encastré,
  5 modules d?extension pour haut-parleur encastré, 68 stations d?appartement
  apparent).

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 1287 00 Rail DIN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
