BP d'appel 1x stat.porte Gira TX_44 (IP44) [1262 00]
Bouton-poussoir d'appel 1x pour station de porte
TX_44 (IP44)
Indépendant du programme

Caractéristiques:
- Montage dans un boîtier d'encastrement pour appareil du commerce.
- Convient aux cadres de finition du programme d'interrupteur Gira TX_44.
- Structure modulaire permettant un montage simple et une extensibilité.
- Transmission de signal et alimentation des composants audio et vidéo via un
  bus 2 fils protégé contre l'inversion de polarité et résistant aux
  courts-circuits.
- Extension de la station de porte avec une touche d'appel supplémentaire (on
  peut raccorder jusqu'à 14 boutons-poussoirs d'appel à une station de porte).
- Éclairage de touche d'appel avec technologie LED, couleur de lumière blanche.
  Grâce à la technologie LED sans entretien et économisant l'électricité, on
  obtient un éclairage de touche d'appel homogène, bien visible.
- Cache de touche d'appel étanche aux projections d'eau en matière plastique
  résistant aux chocs.
- Étiquette nominative pouvant être remplacée sans outil et sans démontage du
  cadre de finition.
- Marquage professionnel via le service de marquage
  Girawww.beschriftung.gira.de/fr/ou le logiciel de marquage Gira.

Caractéristiques techniques:
Alimentation en tension: via un câble de liaison
Raccordement du câble de liaison: 2 x connecteur
Indice de protection: IP44
Température ambiante: -25°C à +70°C
Profondeur de montage: 30 mm
Dimensions:
- Étiquette nominative: l 62 x H 62 mm

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 1262 00 Indépendant du programme
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
