Prise SCHUKO clapet cadre 1x IP44 Gira Standard 55 blanc [4157 03]
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec clapet, complet avec kit d'étanchéité IP44 et
cadre de finition
Standard 55
System 55
blanc brillant

Caractéristiques:
- Résistant aux UV
- Anneau de support mis à la terre.

Caractéristiques techniques:
Profondeur de montage: 32 mm
Propriétés des conducteurs: rigide et flexible
section de raccordement:
- pour conducteurs rigides et flexibles de: 1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications :
- Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de
  mise à la terre

Etendue de la livraison:
- Kit comprenant une prise SCHUKO avec clapet, un kit d'étanchéité IP44 et un
  cadre de finition Gira Standard 55.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 4157 03 blanc brillant
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
