DALI act. Colour 4-v KNX DIN-rail [2113 00]
DALI actor Colour 4-voudig voor KNX
KNX systeem
DIN-rail

Kenmerken:
- Eenvoudige broadcast-besturing van DALI-2 lampen en koppeling van DALI-2
  sensoren als applicatiecontrollers
- 4 onafhankelijk bestuurbare DALI systemen.
- Aansluiting van in totaal maximaal 128 DALI deelnemers op de actor.
- Er is een maximale DALI busstroom van 80 mA beschikbaar per DALI systeem
  (uitgangen 1 tot 4) voor maximaal 40 DALI bedieningsapparaten.
- Schakelen en dimmen van DALI bedieningsapparaat (bijv. elektronische
  voorschakelapparaten).
- Ondersteuning van de aansturing van DALI bedieningsapparaten van het
  apparaattype ?Tunable White" (DALI Device Type 8 - TW). Besturing van de
  kleurtemperatuur via relatief of absoluut dimmen alsook via scènes. De
  regeling van de kleurtemperatuur is grotendeels onafhankelijk van de
  lichtsterkteregeling van de gebruikte lichtbronnen.
- Regeling van de lichtkleur bij gebruik van DALI besturingsapparaten van het
  apparaattype ?Colour Control" (DALI Device Type 8 - RGBW Colour Control).
  Flexibele kleurregeling in de kleurruimten ?RGB", ?RGBW" of ?HSV". In de
  RGB-kleurruimten kan de kleur door relatief of absoluut dimmen via ofwel
  gecombineerde of gescheiden communicatieobjecten volgens KNX specificatie
  alsook via scènes worden geregeld. In de kleurruimte ?HSV" zijn aparte
  objecten beschikbaar voor absolute regeling van de lichtkleur door kleurtoon
  (H), verzadiging (S) en waarde (V) alsook via scènes.
- Automatische kleurenwielcyclus: cyclische aanpassing van de kleurtoon in het
  kleurenwiel. Dit resulteert in continue kleursequenties die naar wens kunnen
  worden gestart en gestopt tijdens de looptijd van de DALI actor.
- Automatische lichtsterktecyclus: cyclische aanpassing van de lichtsterkte over
  het hele lichtsterktebereik.
- Handmatige bediening van de DALI systemen onafhankelijk van de bus (ook
  bouwplaatsbediening met broadcast-besturing) afzonderlijk voor de DALI
  systemen. Regeling van de schakeltoestand en de lichtsterkte.
- Retourmeldingen van DALI foutstatus, DALI kortsluiting en melding van uitval
  van de voedingsspanning.
- Tot 6 centrale schakel- en dimfuncties.
- Stand-by-uitschakeling van de aangesloten elektronische voorschakelapparaten
  kan worden gerealiseerd. Collectieve terugkoppeling van alle schakeltoestanden
  mogelijk.
- Integratie van de vier DALI systemen in elk tot 16 lichtscènes om de
  lichtsterkte, kleurtemperatuur of kleur te regelen.
- Actieve statusmeldingen voor schakeltoestand, lichtsterkte, kleurtemperatuur
  en kleur mogelijk voor elk DALI systeem
- Instelling van de lichtsterkte- en kleurtemperatuurgrenswaarden (minimaal,
  maximaal) mogelijk.
- Dimgedrag en dimkarakteristieken parametriseerbaar.
- In- en uitschakelen zonder de lamp te beschadigen (soft-AAN, soft-UIT).
- Vergrendelingsfunctie of alternatief gedwongen-standfunctie instelbaar.
  Knipperen van lampen in een DALI systeem is mogelijk met de
  vergrendelingsfunctie.
- Tijdfuncties (in-/uitschakelvertraging, trappenhuisverlichtingsfunctie - ook
  met waarschuwing vooraf).
- Bedrijfsurenteller.
- DALI Power-ON-level (via parameter gedrag ?na bus-/netspanningsherstel") en
  DALI System-Failure-Level (via parameter gedrag ?bij bus-/netspanningsuitval")
  instelbaar.
- Reacties bij uitval en herstel van de bus-/netspanning en na een
  ETS-programmering instelbaar (voor lichtsterkteaansturing). Vaste instelling
  voor kleurtemperatuur- en kleurregeling.
- Geschikt voor meerdere masters, er kunnen meer DALI-2 sensoren worden
  geïnstalleerd als applicatiecontrollers in elk DALI systeem.

Technische gegevens:
KNX medium: TP256
Stroomverbruik: 3,0 tot 4,0 mA
Nominale spanning:
- AC: AC 110 tot 240 V, 50/60 Hz
- DC: DC 110 tot 240 V
Vermogensverlies: max. 3 W
Nominale spanning DALI: DC?15,2?V (type)
Uitgangsstroom per DALI systeem: type 64 mA, max. 250 mA kortstondig
Gegarandeerde busstroom per DALI systeem: 80 mA
Maximaal aantal adresseerbare
DALI besturingsapparaten:
- Per DALI systeem: Max. 40
- Som van alle DALI systemen: Max. 128
Overdrachtssnelheid DALI: 1,2 kbit/s
Aansluitingen:
- KNX: Aansluit- en aftakklem
- DALI: Schroefklemmen
Kabellengten tussen gateway en apparaat:
- Ø 1,5 mm²: max. 300 m
- Ø 1,0 mm²: max. 238 m
- Ø 0,75 mm²: max. 174 m
- Ø 0,5 mm²: max. 116 m
Aansluitingdoorsnede: max. 4 mm²
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C

Aanwijzingen :
- Compatibel met KNX Data Secure.
- Firmware-updates zijn met de Gira ETS Service app (aanvullende software)
  mogelijk.
- De DALI actor is gecertificeerd volgens IEC 62386 Ed. 2 als DALI-2
  regelapparaat.
- De volledige functionaliteit van het DALI systeem kan alleen worden
  gegarandeerd als uitsluitend DALI-2 besturingsapparaten worden gebruikt.
- De DALI systemen worden uitsluitend gevoed via de DALI gateway. Het aansluiten
  van een extra voeding op een van de DALI systemen is niet toegestaan.
- Projectplanning en inbedrijfstelling van het apparaat vanaf ETS 5 vanaf versie
  5.7.7 of ETS 6 vanaf versie 6.1.1 (aanbevolen).

Levering:
- KNX aansluit- en aftakklem bij levering inbegrepen.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2113 00 DIN-rail
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
