Détecteur présence Komfort KNX blanc [2106 02]
Détecteur de présence Komfort pour KNX
Commande d'éclairage
blanc

Détecteur de présence confort pour la surveillance de présence (mode de
fonctionnement: détecteur de présence) et la détection de mouvement (mode de
fonctionnement: détecteur plafonnier) ainsi que pour la surveillance par
télégrammes de messages (mode de fonctionnement: signalisation) à l'intérieur
des locaux.

Caractéristiques:
- Appareil encastré avec couplage de bus KNX intégré.
- LED/touche de programmation visible/utilisable à l?état monté après démontage
  de l?anneau décoratif.
- Détection PIR : trois capteurs (faisceaux croisés), capteur de luminosité
  intégré.
- Eléments de réglage pour la correction manuelle de la sensibilité.
- Sensibilité configurable.
- Eléments de réglage de la sensibilité sur l'appareil désactivables par
  logiciel.
- Affichage de la détection de mouvement (permanent ou uniquement lors du test
  de détection).
- Évaluation séparée dans la zone lointaine des trois capteurs PIR avec chacun
  un champ de détection de 120° avec chevauchement.
- Commande manuelle par télécommande IR.
- Maximum 5+2 blocs de fonctions configurables.
- Blocs de fonctions 1 à 5 respectivement pour fonction réglable: détecteur
  plafonnier, détecteur de présence, détecteur.
- Bloc de fonctions 6: détecteur de présence avec régulation de l'éclairage.
- Bloc de fonctions 7: capteur de luminosité avec surveillance de valeur limite.
- Commutation des blocs de fonctions par ex. pour le mode jour/nuit ou le mode
  semaine/week-end.
- Blocs de fonctions 1 à 5: appareil individuel, poste principal, poste
  secondaire réglables.
- Mode de fonctionnement réglable pour appareil individuel comme poste
  principal: automatique, semi-automatique (MARCHE manuel / ARRET automatique ou
  MARCHE automatique / ARRET manuel).
- Deux sorties par bloc de fonctions (1 à 5) pour la fonction détecteur
  plafonnier, détecteur de présence.
- Fonctions détecteur plafonnier, détecteur de présence par sortie: Commutation,
  fonction d'éclairage de cage d'escalier, commutation avec position forcée,
  transmetteur de valeur de variation, poste secondaire d'ambiance d'éclairage,
  transmetteur de valeur de température, transmetteur de valeur de luminosité,
  mode de fonctionnement de température.
- Détecteur plafonnier, détecteur de présence: niveau de crépuscule réglable,
  niveau de crépuscule via objet de communication externe ou par apprentissage,
  temporisation d'émission supplémentaire via objet de communication externe,
  délai de temporisation adaptatif (temporisation d'émission supplémentaire à
  autoapprentissage), fonction de présence de courte durée, confirmation du
  niveau de crépuscule, fonction de verrouillage, commande manuelle via
  Tastsensor (objet de communication séparé), luminosité de mise hors service
  (pour détecteur de présence) via apprentissage, mesure de l'intervalle de
  temps après le dernier mouvement.
- Détecteur de présence avec régulation d'éclairage: combinaison avec bloc de
  fonctions détecteur de présence ou appareil individuel, valeur de consigne
  réglable, réglage de la valeur de consigne via objet de communication externe,
  décalage de la valeur de consigne via objet de communication externe, fonction
  d'apprentissage, confirmation de la valeur de consigne effective.
- Fonction de capteur de luminosité avec surveillance des valeurs limites:
  jusqu'à trois valeurs limites configurables, fonctions commutation,
  transmetteur de valeur de variation, poste secondaire d'ambiance d'éclairage,
  hystérésis configurable, valeur limite via objet de communication externe ou
  apprentissage, fonction de verrouillage.

Caractéristiques techniques:
KNX moyen: TP256
Hauteur de montage: 2,20 m à 5 m
Angle de détection: 360°
Hauteur de montage de 3 m:
- Zone de détection: Ø env. 20 m
Capteur de luminosité:
- Plage de mesure: 0 à 2 000 lux
- Zone de détection: Ø 2 m
Température ambiante: -5°C à +45°C
Humidité de l'air relative: 5 à 93 % (sans condensation)
Classe de protection: III
Profondeur de montage: 20 mm
Dimensions en mm:
- Ø 103 x H 50

Indications :
- Le détecteur de présence ne convient pas pour les messages d'alarme dans les
  systèmes d'alarme conformes VdS.
- Montage sur plafond massif dans un boîtier pour apparail ou un boîtier
  apparent.

Etendue de la livraison:
- Cache rapporté de limitation du champ de détection compris dans la livraison.
- Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2106 02 blanc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
