aanwez.m. Mini Standard KNX Secure wit [2221 530]
Aanwezigheidsmelder Mini Standard voor KNX
Nieuwe producten
wit

Aanwezigheidsmelder voor aanwezigheidsbewaking (bedrijfsstand:
aanwezigheidsmelder), voor bewegingdetectie (bedrijfsstand: plafondobserver)
of voor bewaking door meldtelegrammen (bedrijfsstand: melder) binnen en
buiten. Door het beschaafde design, de zeer vlakke uitvoering en het flexibele
montageconcept zijn de aanwezigheidsmelders Mini zeer geschikt voor objecten
met hoge architectonische eisen.

Kenmerken:
- Extreem vlakke inbouw.
- Klemmontage aan verlaagde plafonds.
- Plafondmontage tegen vaste plafonds in inbouwdoos conform DIN 49073 met
  optioneel toebehoren.
- Opbouwmontage in opbouw-apparaatdozen (optioneel toebehoren).
- Door beschermingsgraad IP44 geschikt voor montage buitenshuis of in vochtige
  ruimten.
- Door overschilderbare designring aan de kleur van wand of plafond aan te
  passen.
- Na verwijdering van de designring zijn alle bedieningselementen (bijvoorbeeld
  de programmeertoets) van het apparaat gemakkelijk vanaf de voorzijde
  bereikbaar. Daardoor is er geen demontage nodig voor afstelling achteraf of
  programmering via ETS.
- Plafondinbouwapparaat met geïntegreerde KNX busaankoppeling.
- PIR sensoren: drie sensoren, geïntegreerde lichtsterktesensor.
- Gevoeligheid van de bewegingsdetectie via instelknop handmatig instelbaar.
- Goevoeligheid via ETS configureerbaar.
- Gevoeligheidsinstelknop op het apparaat via software te deactiveren.
- Weergave van de bewegingdetectie (permanent of alleen bij looptest)
- Een functieblok configureerbaar.
- Instelbare bedrijfsstand: plafondobserver, aanwezigheidsmelder, melder.
- standalone-apparaat, hoofdeenheid, neveneenheid instelbaar.
- Bedrijfsstand bij standalone-apparaat resp. hoofdeenheid: automaat,
  halfautomaat (handmatig AAN/automatisch UIT resp. automatisch AAN/handmatig
  UIT).
- Twee uitgangen (bij functie: plafondobserver, aanwezigheidsmelder).
- Uitgang (bij functie: plafondobserver, aanwezigheidsmelder): schakelen,
  trappenhuisfunctie, schakelen met gedwongen stand, dimwaardegever,
  lichtscène-neveneenheid, temperatuurwaardegever, lichtsterktewaardegever,
  temperatuurbedrijfsmodus.
- Schemeringsniveau via extern communicatieobject of met teach-in instelbaar.
- Extra zendvertraging via extern communicatieobject.
- Adaptieve nalooptijd (zelflerende extra zendvertraging).
- Korte aanwezigheidsfunctie.
- Retourmelding van het schemeringsniveau.
- Vergrendelingsfunctie.
- Handbediening via tastsensor (apart communicatieobject).
- Uitschakellichtsterkte (bij aanwezigheidsmelder) via teach-in.
- Meting van de periode na de laatste beweging.

Technische gegevens:
KNX medium: TP256
Montagehoogte: 2,20 m tot 5 m
Waarnemingshoek: 360°
Montagehoogte 3 m:
- Detectiebereik: Ø ca. 12 m
Lichtsterktesensor:
- Meetbereik: 10 tot 2000?lx
- Detectiebereik: 5 m Ø
Opbouwhoogte op plafond:
- Designring: 1,25 mm
- inclusief lens: 4,8 mm
Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +55 °C
Relatieve luchtvochtigheid: 10 tot 100 % (niet-condenserend)
Beschermeringssoort: IP44
Beschermingsklasse: III
Aansluiting KNX: Aansluit- en aftakklem
Inbouwdiepte: 34 mm
Afmetingen in mm:
- Plafonduitsparing: Ø 44 x H -
- Afmetingen (incl. designring klein): Ø 53,5 x H 38

Aanwijzingen :
- De aanwezigheidsmelder Mini is niet geschikt voor alarmmeldingen in
  VdS-conforme alarminstallaties.

Levering:
- Designring klein bij levering inbegrepen.
- Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2221 530 wit
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
