mod.comm.relais S3000 Module [5403 00]
Module de commutation relais System?3000
Gira System 3000


Caractéristiques:
- Commutation d'éclairages et de moteurs monophasés.
- Commande des systèmes de chauffage électrique par le sol et des actionneurs
  thermiques en combinaison avec un thermostat d'ambiance.
- Commutation adaptative au passage à zéro.
- Raccordement possible de postes secondaires.
- Extinction automatique de la charge. Délais de temporisation réglables selon
  cinq niveaux, non redéclenchables.
- Mode test pour contrôler le fonctionnement.
- Fonctionnement avec raccordement du conducteur neutre.
Combinaison avec module rapporté de commande RF 1x/2x pour KNX:
- Canal de l'actionneur de commutation 1x ou actionneur de chauffage 1x.
- Canal du capteur 1x ou 2x.
- Possibilité de commande locale du module System 3000.
- Possibilité de commande radio d'autres appareils pour KNX en tant que capteur.
- Mesure de la température.
- Sélection de la fonction du module pour la commutation : Fonctionnement
  contact à ouverture et contact à fermeture, fonction de cage d?escalier avec
  avertissement de mise hors service, fonction d?ambiance (16 ambiances),
  fonction de verrouillage, temporisations. L?entrée de poste secondaire peut
  être utilisée comme un point de commande supplémentaire pour le
  module System 3000 ou pour la commande radio d?autres appareils KNX en tant
  que capteur.
- Sélection de la fonction du module pour le thermostat d'ambiance :commande de
  servomoteurs 230 V, mode chauffage, mode refroidissement, mode chauffage et
  refroidissement, commutation du mode chauffage et refroidissement par l?objet
  de communication ou l?entrée de poste secondaire. Régulateur MLI et 2 points,
  réglage de la valeur de consigne absolue et relative, commande en fonction des
  besoins de chaleur, y compris mise en cascade, fonction de protection de
  vanne. Surveillance cyclique de la température du sol, mode de service pour
  sortie de vanne, fonction de protection contre le gel (automatique ou par
  objet de communication), calibrage du capteur de température, fonction boost,
  compensation été et hiver, fonction d?ambiance (16 ambiances).

Caractéristiques techniques:
Tension nominale: 230 V CA, 50/60 Hz
En attente: 0,1 à 0,5 W
Courant de commutation résistif: 16 A (AC1)
Puissance de raccordement à 35 °C:
- Lampes LED HT: type 400 W
- Tube fluorescent compact: type 500 W
- Lampes à incandescence: 2300 W
- Halogène HT: 2300 W
- Transformateurs Tronic: 1500 W
- Transformateur bobiné: 1000 VA
- tubes fluorescents non compensés: 1200 VA
Courant de commutation de moteurs: 6 A
Charge capacitive: 920 VA (115 µF)
Délai de temporisation: sans, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min
Profondeur de montage: 24 mm
Montage: dans un boîtier selon DIN 49073
Température ambiante: -25°C à +45°C

Indications :
- Réduire la charge raccordée en cas de température ambiante supérieure à 35 °C.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5403 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
