3-v WCD/RA horiz. KD Spatwaterd. opbouw grijs [4789 30]
3-voudige wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ horizontaal, met
klapdeksel (onderstuk en bovenstuk)
voorbedraad
Spatwaterdicht opbouw IP44
grijs

Technische gegevens:
Aansluitingdoorsnede:
- voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm²
Draadmateriaal: massief en soepel

Aanwijzingen :
- In plaats van wandcontactdozen met randaarde kunnen ook schakelaars,
  drukcontacten of lichtsignalen worden gemonteerd.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 4789 30 grijs
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
