doub.SCHUKO hori. clap. Mont.app. prot.eau gris [4781 30]
Prise double SCHUKO 16 A 250 V~, horizontale, avec clapet (partie inférieure
et supérieure de boîtier)
précâblées
Montage apparent protégé contre l'eau IP44
gris

Caractéristiques techniques:
section de raccordement:
- Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm²
Propriétés des conducteurs: rigide et flexible

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 4781 30 gris
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
