dr.l.losse antenne Gira eNet [5307 00]
Draadloze losse antenne
eNet


Kenmerken:
- Externe antenne voor de draadloze eNet-ontvangermodule DIN-rail en eNet-server
  DIN-rail bij ongunstige inbouwomstandigheden (bijvoorbeeld een metalen
  verdelerkast of onderverdeelkast).

Technische gegevens:
Kabellengte: 1,5 m

Aanwijzingen :
- De losse antenne moet buiten een metalen behuizing worden geplaatst, bijv. bij
  een verdelerkast of onderverdeelkast.
- De toevoerleiding van de losse antenne kan door de GPS-antenneverlengkabel
  (SMB-bus / SMB-stekker) langer worden gemaakt.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5307 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
