videoverdeler Deurcommunicatie [1226 00]
Videoverdeler
Systeemapparaten deurcommunicatie


Kenmerken:
- De videoverdeler is een actieve component om het videosignaal aan de kabel aan
  te passen.
- De videoverdeler verdeelt het videosignaal van de deurstations,
  DCS-camera-gateways en DCS-IP-gateways over de huisstations.
- De videoverdeler is nodig wanneer de draadverlegging naar de videocomponenten
  van het Gira deurcommunicatiesysteem als steekleiding wordt uitgevoerd.
- De videoverdeler zorgt voor de juiste afsluitweerstand om zo reflecties van de
  afzonderlijke takken en daaruit voortkomende beeldstoringen te voorkomen.
Door de combibehuizing zijn drie montagewijzen mogelijk:
- Opbouw (in een normale aftakdoos).
- Inbouw (in een apparaatdoos).
- Als DIN-rail (met de meegeleverde DIN-railadapter).

Technische gegevens:
Voeding: DC 26 V ± 2 V (via 2-draads bus)
Aansluitingen:
- 2-draads bus IN: 2x schroefklem
- 2-draads bus OUT: 6x schroefklem
Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +70 °C
Afmetingen:
- Videoverdeler: B 36 x H 52 x D 27 mm

Aanwijzingen :
- De videoverdeler kan worden gecascadeerd. In totaal mogen maximaal
  15 videoverdelers incl. videomultiplexers in een installatie worden toegepast.
- Bij de inbedrijfstelling is geen verdere configuratie vereist, omdat de
  videoverdeler zich automatisch aanpast aan het bestaande leidingnet.

Levering:
- DIN-railadapter meegeleverd.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 1226 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
