beweg.m. Cube 240 KNX Observer antraciet [2194 10]
Bewegingsmelder Cube 240 voor KNX
Lichtbesturing
antraciet

Kenmerken:
- De PIR-bewegingsmelder bestaat uit drie passief-infrarood (PIR)-sensoren met
  geïntegreerde lichtsterktesensor, geïntegreerde IR-ontvanger en geïntegreerde
  rode led voor de weergave van een gedetecteerde beweging in testmodus.
- Twee lichtuitgangen, onafhankelijk van elkaar.
- Lichtuitgang: schakelen, dimwaardegever of lichtscène-neveneenheid instelbaar.
  Bedrijfsmodus volautomatisch (automatisch aan of uit) of halfautomatisch
  (handmatig aan, automatisch uit). Nalooptijd instelbaar of dynamische
  nalooptijd activeerbaar. Dag/nachtomschakeling. Vergrendelingsobject.
- Automatische temperatuur-gecompenseerde sensorgevoeligheid.
- Sensorgevoeligheid parametriseerbaar.
- Lichtsterktewaarde cyclisch of bij wijziging zenden.
- Lichtsterkteonafhankelijke aanwezigheidsuitgang. Er is een inschakelvertraging
  en een nalooptijd parametriseerbaar. Het is mogelijk de actuele status
  afhankelijk van de toestand cyclisch te zenden.
- Lichtsterkteonafhankelijke afwezigheidsuitgang. Er is een inschakelvertraging
  en een nalooptijd parametriseerbaar. In dit geval loopt de nalooptijd af,
  zodra iemand het detectiebereik heeft betreden. Het is mogelijk de actuele
  status afhankelijk van de toestand cyclisch te zenden.
- Handbediening door IR-afstandsbediening.

Technische gegevens:
KNX medium: TP256
Waarnemingshoek: 240°
Montagehoogte 2,50 m:
- Detectiebereik naar voren, max.: ca. 16 m
- Bereik naar beide zijden, max.: ca. 16 m
Lichtsterkte: 2 tot 1000 lux
Beschermeringssoort: IP54
Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +55 °C
Afmetingen:
- B x h x d: 87 x 87 x 85 mm

Aanwijzingen :
- Geschikt voor plafond- en wandmontage binnen en buiten.
- Optioneel: bediening op afstand via IR-afstandsbediening KNX.

Levering:
- Afdekstrook voor aanpassing van het detectiebereik is bij levering inbegrepen.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2194 10 antraciet
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
