e-zuil lichtel. + 3x lege unit 1600 mm Gira energiezuil kl.alum. [1353 26]
Gira energiezuil met lichtelement en
3 lege units
Hoogte 1600 mm
zonder functies
Energiezuil, lichtzuilen
kleur aluminium

Gira energiezuil en lichtzuilen met en zonder lichtelementen voor buitenhuis.
De zuilen zijn van gepoedercoat aluminium. De voetelementen bij zuilen tot
1400 mm zijn ook van gepoedercoat aluminium. De voetelementen bij zuilen vanaf
1400 mm zijn van gepoedercoat staal. Elk in de kleur antraciet conform
GSB-standaard. Het oppervlak is weer-, uv- en vuilbestendig alsook krasvast.

Kenmerken:
- Vrij te configureren Gira energiezuil met 3 lege units en lichtelement.
- Het lichtelement bestaat uit een aluminium reflector en een breukvaste
  acrylglasplaat.
- Lichtspleet aan achterzijde als oriëntatieverlichting.
- De drie lege units kunnen ter plaatse individueel worden geconfigureerd met
  basiselementen uit het programma TX_44 of uit het System 55.

Technische gegevens:
Beschermingsgraad (deksel gesloten): IP44
Afmetingen:
- Voet: B 229 x H 10 x D 155 mm
- Zuil: B 142 x H 1600 x D 75 mm

Aanwijzingen :
- Bij zuilen tot 1400 mm hoogte bevestiging op steen- of betonvoet met optioneel
  verkrijgbare grondpijp.
- Bij zuilen vanaf 1400 mm hoogte bevestiging uitsluitend met 3 zware pluggen op
  steen of beton.
- Advies: aardlekschakelaar voor het apparaat monteren.
- Bevestiging met drie zware pluggen.
- Er kunnen lampen met E27-fitting met de energie-efficiëntieklasse A++ tot E
  worden gebruikt.
- De eventueel vereiste elektrische scheiding van netspanning en laagspanning
  kan met de meegeleverde toebehoren worden gerealiseerd.

Levering:
- Afdekraam 3-voudig TX_44 is bij de levering inbegrepen.
- Het bevestigingsmateriaal is bij levering inbegrepen.
- Lichtbronnen zijn niet bijgeleverd.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 1353 26 kleur aluminium
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
