mod.var.rot.LED univ. S3000 Std Module [2450 00]
Module variateur rotatif universel LED System 3000 Standard
Gira System 3000


Caractéristiques:
- Pour commuter et varier les lampes à incandescence, les lampes halogènes HT,
  les transformateurs électroniques pour lampes halogènes ou LED, les
  transformateurs inductifs variables pour lampes halogènes ou LED, LED HT ou
  lampes fluorescentes compactes.
- Réglage automatique du principe de variation approprié pour la charge (coupure
  de phase inductive ou capacitive).
- Enclenchement ménageant la lampe.
- Luminosité d'enclenchement mémorisable de manière durable.
- Allumer avec la luminosité réglée en dernier ou la luminosité à
  l'enclenchement enregistrée.
- Luminosité minimale réglable.
- Protection électronique contre les courts-circuits.
- Protection électronique contre les températures excessives.
- Fonctionnement avec et sans raccordement du conducteur neutre.

Caractéristiques techniques:
Tension nominale: 230 V AC, 50/60 Hz
En attente: max. 0,35 W
Puissance de raccordement à 25 °C:
- Lampes LED HT (coupure de phase inductive): Type 3 jusqu?à 60 W
- Lampes LED HT (coupure de phase capacitive): Type 3 jusqu?à 120 W
- Tube fluorescent compact: Type 3 jusqu?à 60 W
- Lampes à incandescence: 20 à 210 W
- Halogène HT: 20 à 210 W
- Transformateurs Tronic: 20 à 210 W
- Transformateur électronique avec LED BT: Type 20 jusqu?à 60 W
- Transformateur bobiné: 20 à 210 VA
- Transfo bobiné avec LED BT: Type 20 jusqu'à 60 VA
Longueur de câble:
- Charge: 100 m max.
Montage: dans une boîte pour appareil selon DIN 49073
Profondeur de montage: 24 mm
Température ambiante: -5°C à +45°C

Indications :
- En principe, il est possible de faire fonctionner le variateur sans raccorder
  le conducteur neutre, certaines sources lumineuses LED et CFLi exigent
  cependant la connexion du conducteur neutre afin d'éviter des phénomènes de
  scintillement.
- En ce qui concerne le fonctionnement sans conducteur neutre, la charge
  minimale pour lampes à incandescence, halogènes HT, transfos Tronic et transfo
  bobinés augmente à 50 W.
- Des transformateurs et ballasts électroniques pour source lumineuse LED
  peuvent être utilisés dans les procédés de variation donnés par le fabricant.
- Réduire la charge raccordée en cas de température ambiante supérieure à 25 °C.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2450 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
