act.var.univ. 2x 2 x 300 W/VA KNX rail DIN [2172 00]
Actionneur variateur 2x pour KNX
2 x 300 W/VA
Système KNX
Rail DIN

Caractéristiques:
- Actionneur variateur avec couplage de bus intégré.
- Commutation et variation des lampes à incandescence, lampes halogènes HT,
  lampes LED HT variables, tubes fluorescents compacts variables,
  transformateurs inductifs variables avec lampes halogènes BT ou lampes LED BT,
  transformateurs électroniques variables avec lampes halogènes BT ou lampes LED
  BT.
- Sélection automatique ou manuelle du principe de variation approprié pour la
  charge.
- Protection contre la marche à vide, les courts-circuits et les températures
  excessives.
- Commande manuelle des sorties indépendamment du bus (également fonctionnement
  de chantier possible).
- Fonctionnement de chantier : sorties pouvant être commandés manuellement sans
  tension de bus, uniquement avec la tension de service.
Fonctions:
- Commande indépendante des canaux de variation.
- Fonction de commutation centrale pour la commande de tous les canaux de
  variation.
- Temporisation pour confirmations actives en émission après le retour de la
  tension de bus.
- Possibilité de consigne de type de charge et de définition du principe de
  variation : universel (avec processus d'adaptation automatique),
  transformateur électronique / LED BT (capacitif/coupure de de phase
  capacitive), transformateur conventionnel / LED BT (inductive/coupure de phase
  inductive), LED HT (coupure de phase inductive) ou LED HT (coupure de phase
  capacitive).
- Confirmation "commutation" et "valeur de luminosité".
- Réglage possible de la plage de luminosité variable.
- Comportement de variation et courbes caractéristiques de variation
  paramétrables.
- Comportement à l'enclenchement paramétrable pour une instruction de variation
  relative.
- Mise en service et hors service ménageant les lampes.
- Réglage automatique et mise à échelle de la plage de la luminosité variable
  lors de l'utilisation de suppléments d'alimentation universels.
- Le comportement d'un canal de variation en état « ARRÊT » à la réception d'une
  commande de variation relative peut être paramétré (enclenchement et
  augmentation de l'intensité ou aucune réaction).
- Télégrammes de messages pour court-circuit, surcharge et en cas de panne de
  charge.
- Confirmations du type de charge raccordé.
- Fonction de verrouillage ou fonction de position forcée paramétrable pour
  chaque sortie.
- Fonctions de temporisation (temporisation à l?enclenchement ou au
  déclenchement, fonction d?éclairage de cage d?escalier).
- Fonction de cage d'escalier avec fonction d'avertissement par la réduction
  commandée en fonction du temps de l'éclairage ou l'activation d'un éclairage
  permanent.
- Fonction d'interconnexion et jusqu'à huit ambiances possibles par canal de
  variation.
- Compteur d'heures de fonctionnement pour la saisie du moment d'enclenchement.
- Réactions réglables en cas de panne de la tension de bus et de rétablissement
  de celle-ci.

Caractéristiques techniques:
KNX moyen: TP256
Tension nominale: AC 110 à 230 V, 50/60 Hz
Puissance absorbée max. (AC 230 V) par canal:
- Lampes à incandescence: 20 à 300 W
- Halogène HT: 20 à 300 W
- Transformateur bobiné: 20 à 300 VA
- Transformateur électronique: 20 à 300 W
- Transfo bobiné avec LED BT: 20 à 100 VA
- Transformateur électronique avec LED BT: Type 20 jusqu?à 100 W
- Lampes LED HT: Type 3 jusqu?à 60 W
- Tube fluorescent compact: Type 3 jusqu?à 60 W
Puissance de raccordement (110 V CA) par canal:
- Lampes à incandescence: 20 à 150 W
- Halogène HT: 20 à 150 W
- Transformateur bobiné: 20 à 150 VA
- Transformateur électronique: 20 à 150 W
- Transfo bobiné avec LED BT: 20 à 50 VA
- Transformateur électronique avec LED BT: Type 20 jusqu?à 50 W
- Lampes LED HT: Type 3 jusqu?à 30 W
- Tube fluorescent compact: Type 3 jusqu?à 30 W
Raccordements:
- KNX: Borne de raccordement et de dérivation
- Charge: Bornes à vis
section de raccordement: 4 mm² max.
Dimensions:
- Unités modulaires (UM): 4

Indications :
- Extension de puissance par des suppléments d'alimentation Gira.
- Montage sur rail DIN.
- Homologation VDE selon EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Etendue de la livraison:
- Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2172 00 Rail DIN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
