Module relais Dét. fumée Dual Détecteur de fumée [2340 00]
Module relais pour détecteur de fumée Dual
Gira One


Caractéristiques:
- Module relais pour détecteur de fumée Dual Q
- Compatible vers le bas, d'où utilisable pour détecteur de fumée Dual/VdS.
- Possibilité de raccordement de transmetteurs d'alarme externes, par ex.
  avertisseur sonore ou feu d'avertissement.
- En cas d'alarme locale ou du réseau, le relais d'alarme commute.
- En cas de défaut du détecteur de fumée, par ex. pile déchargée, le relais de
  défaut commute.
- Avec le module relais, il est possible de commuter les messages d'alarme et de
  défaut sur d'autres transducteurs de signaux.

Caractéristiques techniques:
Contact de sortie d'alarme: Inverseur, libre de potentiel
Contact de sortie de défaut: Inverseur, libre de potentiel
Tension de commutation: 30 V max.
Courant de commutation: max. 1 A

Indications :
- Les messages de défaut peuvent uniquement être consultés par les détecteurs de
  fumés équipés d'un module relais.
- Le module relais s?enfiche simplement sur l?interface du détecteur de fumée
  Dual. Les bornes de mise en réseau du détecteur de fumée restent utilisables
  lorsque le module est enfiché.
- Observez les indications de planification dans la brochure « Informations
  techniques » sous www.download.gira.de.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2340 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
