wipcontrolesch. uit 2-p + K/P Opbouw z.wit [3112 11]
Wipcontroleschakelaar 10 AX 250 V~
met montageplaat, adapter K/P25 en oranje led-verlichtingselement 230 V~
Schakelaar 2-polig
Opbouw
zuiver wit

Kenmerken:
- Met oranje led-verlichtingselement.
- Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast" ook wel
  polycarbonaat genoemd.
- Voor montage rechtstreeks op de wand (Bij degene met NL montageplaat vermelden
  dat deze ook op een inbouwdoos geplaatst kan worden)

Technische gegevens:
Aansluitingdoorsnede:
- voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm²
Nominaal vermogen:
- LEDi/ CFLi: 100 W

Aanwijzingen :
- Ook verlichtbaar aan te sluiten.

Levering:
- Alle apparaten worden compleet met montageplaat, kabel- en kanaalinvoer
  gelevert.
- Type kanaal invoer specificeren om verwarring te voorkomen.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 3112 11 zuiver wit
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
