mod.biométrique Gira Keyless In System 106 noir m [5551 925]
Module biométrique Keyless In System 106
Stations de porte
noir mat

Le System 106 Gira est le nouveau système d'installation en métal massif, dans
un design noble et épuré, sans cadre de finition, basé sur une mesure de base
de 106,5 × 106,5 mm. Avec la station de porte modulaire du System 106 Gira,
l'hospitalité commence dès la porte d'entrée. Du module de touches d'appel au
module vocal, au module caméra et au module d'information et borgne, toutes
les fonctions se présentent avec une présentation d'ensemble harmonisée. Des
touches d'appel rétroéclairées avec zone d'inscription assurent une bonne
lisibilité dans l'obscurité et ont une apparence attrayante.

Adaptation individuelle via structure modulaire
Le System 106 peut être utilisé dans des maisons unifamiliales et
plurifamiliales, mais également dans des immeubles de bureaux, des bâtiments
industriels et des hôtels. La structure modulaire permet d'ajuster le système
aux besoins individuels en termes de taille, design et fonctions. Les
extensions et modifications sont possibles à tout moment par le remplacement
d'un module.
Même un changement purement frontal est possible avec ce système. Ainsi,
l'apparence de l'installation peut être modifiée ultérieurement, p.ex. en
changeant la surface blanc signalisation en surface acier inoxydable, sans
avoir à changer les unités électroniques.

Matériaux de haute qualité
Les modules sont disponibles sans cadre de finition avec des façades conçues
dans des matériaux naturels en deux variantes d'acier inoxydable brossé (V2A
et V4A), en aluminium anodisé C-0 et en alliage métallique blanc trafic laqué
(RAL 9016) : des matériaux robustes qui assurent la longévité. Les modules de
caméra et d'affichage (DIN 18040) disposent d'une cache en verre noir.

Installation simple et montage par étapes
Le système peut être installé en différentes étapes en parallèle avec
l'avancement des travaux. Il est ainsi possible de monter d'abord uniquement
la partie inférieure du boîtier apparent au niveau du gros ?uvre ; lignes et
modules pourront être ajoutés dès qu'on en aura besoin.

Possibilités d'inscription individuelle
Les modules de touches d'appel et les modules d'information peuvent être
pourvus d'inscriptions au laser individuelles via le service de marquage Gira.

Caractéristiques:
- Module biométrique en tant que système de contrôle d?accès biométrique
  professionnel basé sur une technologie de scannage de surface de nouvelle
  génération.
- Mise en service et administration via l'application.
- Utilisation en tant qu?appareil autonome avec actionneurs de commutation DCS
  Gira ou en combinaison avec le système de communication de porte Gira comme
  système d'appel de porte pour les immeubles à plusieurs appartements.
- Scanne la couche sous-cutanée à haute fréquence. Taux de reconnaissance et
  sécurité contre les manipulations élevés.
- Evaluation des caractéristiques uniques du doit humain vivant.
- L?unité de lecture biométrique peut prendre en charge jusqu'à 99 doigts.
- Reconnaissance fiable de doigts qui ont par ex. été légèrement blessés lors de
  travaux de jardin (seule la couche supérieure de la peau a été blessée).
- Protection des données par un procédé de cryptage.
- Temps de réaction rapide entre la pose du doigt et la validation : env. 1 s
  avec jusqu'à 30 doigts mémorisés, env. 3 s avec jusqu'à 99 doigts mémorisés.
- Design nocturne de la surface Fingerprint à titre d'orientation à l'aide d'un
  éclairage LED blanc.
- Appui du doigt à 360 ° possible.
- Affichage d'état LED 3 couleurs pour une signalisation optique lors de la
  programmation et pendant la commande.
- Code PIN maître sur carte de sécurité scellée jointe si le doigt de
  l'administrateur n'est plus disponible. L'appareil peut être réinitialisé en
  usine avec la carte de sécurité jointe.
- Un bruiteur donne un signal d'acquittement acoustique pour l'utilisateur ou
  l'installateur.
- Tonalité d'avertissement comme détection de sabotage en cas d'enlèvement non
  autorisé du module Fingerprint. Circuit antisabotage avec actionneur de
  commutation dans le système de communication de porte Gira.
Entrées et sorties:
- Réglette de raccordement câble de connexion pour système de communication de
  porte Gira.

Caractéristiques techniques:
Alimentation en tension:
- Système: Câble plat, 10 poles
- Bus 2 fils: via appareil de commande (26 V CC ± 2 V) ou AS (24 V CC ± 5 %
  300 mA)
Puissance absorbée:
- Maximale: 1 W
- Mode veille: 700 mW avec éclairage
Relais:
- Capacité de charge: CA/CC 24 V / 1,6 A
Raccordements:
- Bus 2 fils: 2 x borne à fiche
- alimentation supplémentaire: 2 x borne à fiche
- Système: 2 x connecteur
Résistance aux décharges électrostatiques: env. 15 kV
Classe de protection: IP54
Température ambiante: -25°C à +70°C
FAR: 1:10 000 000
FRR: 1:100
Dimensions en mm:
- B 106,5 x H 106,5 x T 28,7

Indications :
- En règle générale, les doigts des enfants ne peuvent être reconnus de manière
  fiable qu?à partir de l?âge de 6 ans.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5551 925 noir mat
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
