aardleksch. 30 mA System 55 z.wit [2664 03]
Aardlekschakelaar 30 mA
System 55
zuiver wit glanzend

Kenmerken:
- Schakelaarprogramma in de kleuren zuiver wit glanzend of mat of crčme wit
  glanzend
- Vierkante wip 55 x 55 mm met vlak bedieningsoppervlak.
- Minimalistisch ontwerp met evenwichtige proporties.
- Breukvast, UV-bestendig materiaal voor verhoogde belasting.
- Halogeenvrij.
- Door de modulaire opbouw kunnen de voorziene inzetstukken en afdekkingen met
  verschillende vormen van afdekramen en verschillende materialen met elkaar
  worden gecombineerd.
- Om een uniform ontwerp van het oppervlak te verkrijgen, zijn functies zoals
  deurcommunicatie, deurbesturing, automatische deuren,
  led-oriëntatieverlichting, deurmarkering, verpleegstersoproepsysteem en
  labelsysteem in het schakelaarprogramma geďntegreerd.
- De aardlekschakelaar is een vaste beveiligingsinrichting met
  spanningsonafhankelijke lekstroomactivering conform VDE 0664.
- Werkingsprincipe komt overeen met dat van een aardlekschakelaar.

Technische gegevens:
Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Nominale stroom: 16 A
Nominale lekstroom: 30 mA
Inbouwdiepte: 32 mm
Aansluitingdoorsnede:
- voor geleiders van: 1,5 mm˛ tot 2,5 mm˛
Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +40 °C

Aanwijzingen :
- Toepassingsgebieden: wandgoten, voor wandcontactdozen zonder aardcontact of in
  Gira energiezuilen.
- Montage in een diepe apparaatdoos.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2664 03 zuiver wit glanzend
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
