RF/TP-mediakopp./RF-repeater KNX [5110 00]
RF/TP mediakoppelaar of RF-repeater voor KNX
KNX RF


Met de KNX RF systeemapparaten worden de RF tastsensoren voor KNX en RF
handzenders voor KNX via de ETS in de KNX structuur ingebonden en
geparametriseerd.

Kenmerken:
- Interface tussen bedrade KNX producten (TP) en draadloze KNX RF producten.
- Via de ETS als mediakoppelaar, mediakoppelaar met repeater, segmentkoppelaar
  of repeater configureerbaar (afhankelijk van de gebruikte firmwareversie en
  ETS versie).
- Gebruik als segmentkoppelaar mogelijk bij inbedrijfstelling met ETS vanaf
  versie 6.0.5 (indexstand vanaf I04 of na firmwareupdate voor indexstand I00
  tot I03).
- Apparaten zijn geschikt voor updates. Firmware-updates (bijvoorbeeld I00 naar
  I04) kunnen worden uitgevoerd met de ETS.
- Ondersteunt communicatie via KNX Data Secure (KNX Data Secure telegrammen
  kunnen worden verwerkt en in overeenstemming met de instellingen worden
  gefilterd, doorgestuurd of geblokkeerd).
- Snelle communicatie tussen KNX producten in hoofdlijn en lijn (ondersteuning
  van Long Frame vanaf ETS5).

Technische gegevens:
KNX medium: RF1.R, TP1-256
Inbedrijfstellingsmodus: S-Mode
Nominale spanning: 
Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +45 °C
Radiofrequentie: 868,3?MHz
Zendvermogen: max. 20 mW
Bereik (vrije veld): ca. 100 m

Aanwijzingen :
- Compatibel met KNX Data Secure.

Levering:
- Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5110 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
