belknop 3-v deurst. Gira TX_44 (SW IB) [1263 00]
Belknop 3-voudig voor deurstation
TX_44 (IP44)
Programmaneutraal

Kenmerken:
- Montage in gangbare inbouwapparaatdozen.
- Past in de afdekramen van het schakelaarprogramma Gira TX_44.
- Modulaire opbouw, dus eenvoudige montage en mogelijkheid tot uitbreiding.
- Signaaloverdracht en voeding van de audio- en videocomponenten via de tegen
  ompoling en kortsluitvaste 2-draads bus.
- Uitbreiding van het deurstation met extra belknoppen (er kunnen maximaal 14
  basiselementen belknop 1-voudig of belknop 3-voudig op een deurstation worden
  aangesloten).
- Belknopverlichtng met ledtechnologie, lichtkleur wit. Door de onderhoudsvrije
  en energiebesparende led-technologie wordt een gelijkmatige, goed zichtbare
  belknopverlichting bereikt.
- Spuitwaterdichte belknopafdekking voor belknop van slagvaste kunststof.
- Naambordje zonder gereedschap en zonder demontage van het afdekraam te
  vervangen.
- Professionele tekstlabels via de Gira labelservice 
   www.beschriftung.gira.de/nl/ of de Gira labelsoftware.

Technische gegevens:
Voeding: via verbindingskabel
Aansluiting verbindingskabel: 2x connectorstrook
Beschermeringssoort: IP44
Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +70 °C
Inbouwdiepte: 30 mm
Afmetingen:
- Naambordjes: B 62 x H 18 mm

Aanwijzingen :
- Niet benodigde belknoppen kunnen met de belknopafdekking voor belknop 3-voudig
  worden afgedekt.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 1263 00 Programmaneutraal
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
