drukc.I/F 4-v Komfort KNX Secure [5194 00]
Drukcontactinterface 4-voudig Komfort voor KNX
Bedienings-
apparaten voor KNX


Kenmerken:
- Afhankelijk van de variant twee, vier of acht onafhankelijke kanalen die
  afhankelijk van de ETS-parametrering als ingangen of als uitgangen werken.
- Gemeenschappelijk referentiepotentiaal voor alle kanalen.
- Uitgangen: Aansluiting van leds. Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting
  en beveiligd tegen verkeerde polariteit. Parallel schakelen van uitgangen
  mogelijk voor verbruikers die meer stroom nodig hebben
- Ingangen: Impulsstroom ter voorkoming van contactverontreiniging door
  oxidatievorming op de aangesloten contacten.
- Kanalen kunnen afzonderlijk worden geactiveerd en gedeactiveerd.
- Naast elkaar liggende, geactiveerde kanalen kunnen worden gecombineerd.
Mogelijke parametering afhankelijk van de geselecteerde kanaalfunctie:
- Contacttype is instelbaar.
- Schakelen: het commando bij het indrukken en/of loslaten is instelbaar (geen
  reactie; inschakelen; uitschakelen; omschakelen).
- Gedwongen stand: commando is instelbaar bij indrukken en/of loslaten (geen
  reactie; dwang actief, inschakelen; dwang actief, uitschakelen; dwang niet
  actief).
- Dimmen en kleurtemperatuur: commando bij het indrukken, de tijd tussen
  schakelen en dimmen, het dimmen in verschillende niveaus, de telegramherhaling
  bij lange bediening en het zenden van een stoptelegram bij einde van de
  bediening zijn instelbaar.
- Jaloezieën / rolluiken / markiezen / dakramen: commando tijdens het drukken en
  commandovolgorde is instelbaar.
- Waardegever: gegevenspunttype, waardebereik en de waarde is instelbaar.
  Optioneel kan de waardeverstelling door lang op de toets te drukken worden
  geactiveerd.
- Scèneneveneenheid: scènenummer kan bij een korte druk op de knop worden
  opgeroepen of omgeschakeld. Bij lang drukken op de knop wordt optioneel de
  geheugenfunctie uitgevoerd.
- Kort en lang drukken op de knop: door een toetsdruk kunnen maximaal twee
  telegrammen naar de KNX bus worden gezonden. Het zendgedrag kan worden
  ingesteld en de tijd voor korte en lange bediening kan worden aangepast. De
  functies van de kanalen kunnen apart van elkaar worden ingesteld.
- Ruimtetemperatuurregelaar bedieningspunt: de functies
  (bedrijfsmodusomschakeling, geforceerde bedrijfsmodusomschakeling,
  aanwezigheidsfunctie en verschuiving van de gewenste waarde) zijn instelbaar.
- Gedrag na busspanningsterugkeer is instelbaar.
- Blokkeerfunctie is instelbaar.
- Cyclisch zenden is instelbaar.
- Kanaalfunctie 'deur-/raamstatus': Bij gebruik van deur- of raamcontacten
  kunnen de verschillende raam- of deurtoestanden worden geanalyseerd (open,
  gesloten, gekanteld, vergrendeld, ontgrendeld).
- Evaluatie van een lekkage-/condensatiesensor.
- Temperatuurmeting door aangesloten voeler mogelijk.
- Temperatuurmeting kan door externe waarde via bus worden aangevuld.
  Meetwaarden kunnen worden gewogen en vergeleken.
Impulsteller:
- Tellerinterval is instelbaar.
- Aantal benodigde impulsen bij de ingang per gemelde telimpuls kan op KNX
  worden geparametreerd.
- Aantal benodigde telimpulsen instelbaar voor wijziging van tellerstand.
- Elk kanaal bevat een hoofdteller en een tussenteller.
- De hoofdteller en de tussenteller kunnen afzonderlijk als vooruit- of
  achteruitteller worden ingesteld.
- Start- en eindwaarden van de tellers kunnen via parameters of
  communicatieobject worden ingesteld.
- Tellerstand kan via KNX worden opgevraagd of automatisch worden verzonden.
- Gedrag na afloop van de teller kan worden geparametreerd.
- De impulsteller kan via de KNX worden gereset (teller-reset).
Logische functies:
- Het apparaat is voorzien van 8 interne logische functies.
- Ingang inverteren.
- Logische poort met maximaal 4 ingangen: EN, OF, exclusieve OF, geïnverteerde
  EN, geïnverteerde OF, geïnverteerde exclusieve OF, EN met terugvoer.
- 1-bit-naar-1-byte-omzetter met ingangsfilter, vergrendelobject en instelling
  van de uitvoerwaarden.
- Vergrendelelementen met filter- en tijdfuncties en vergrendelobject.
- Comparator voor waarden met 9 verschillende ingangsdataformaten en veel
  vergelijkingsbewerkingen.
- Grenswaardeschakelaar met hysterese met bovenste en onderste drempelwaarde bij
  9 verschillende ingangsdataformaten. Incl. instelling van de
  1-bit-uitvoerwaarden.
- De logische functies hebben eigen KNX communicatieobjecten en kunnen
  telegrammen van de drukcontactinterface of andere busapparaten verwerken.

Technische gegevens:
KNX medium: TP256
Uitgangsspanning: max. 3,2 mA
led-stroom: 2,2 mA per uitgang
Lengte leidingset: 25 cm, verlengbaar tot max. 30 m
Beschermeringssoort: IP20
Beschermingsklasse: III
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C
Aaantal ingangen: 4
Afmetingen (L x B x H): 43,0 x 28,5 x 15,4 mm
Stroomverbruik: 5 tot 12 mA
Aansluiting: Aansluit- en aftakklem
Ingangskabel: Leidingset 5-aderig

Aanwijzingen :
- Compatibel met KNX Data Secure.
- Updatemogelijkheid via de Gira Project Assistant (GPA).

Levering:
- Aansluit- en aftakklem
- Leidingset 5-aderig

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5194 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
