Unité comm. RF Mini DALI Gira eNet [5422 00]
Unité de commande radio eNet 1x Mini
DALI, autre électronique


Caractéristiques:
Réglable avec le serveur eNet ::
- Transmission radio entièrement cryptée (AES-CCM) dès la version logicielle 2.0
  du serveur eNet.
- Verrouillages de commande.
- Mise à jour du logiciel d'appareil.
- L?unité de commande radio eNet DALI permet la commutation et le réglage de la
  luminosité des luminaires DALI.
- Commande commune de tous les ballasts DALI raccordés, Broadcast.
- Alimentation DALI pour max. douze participants.
- Branchement en parallèle de jusqu?à six unités de commande radio DALI Mini
  pour alimenter 72 participants au maximum.
- Luminosité d'enclenchement et luminosité maximale mémorisables.
- Exploitation d'ambiances.
- Message de confirmation d'état à l'émetteur radiofréquence eNet.
- Protection contre les courts-circuits et les températures excessives.
Réglable avec le serveur eNet ::
- Luminosité maximale.
- Vitesse de variation.
- Délai de temporisation.
- Temporisation à la mise en service ou hors service.
- Rampe d'augmentation/diminution de l'éclairage.
- Avertissement de mise hors service.
- Allumage/extinction permanents.
- Fonction hôtel.
- Régulation d'éclairage.
- Fonction répétiteur.
- Localisation de l'appareil.

Caractéristiques techniques:
Tension nominale: 230 V AC, 50/60 Hz
En attente: max. 2 W
Température ambiante: -25°C à +70°C
Tension nominale DALI: DC 16 V
Courant de sortie: max. 24 mA
section de raccordement: 4 mm² max.
Fréquence radio: de 868,0 à 868,6 MHz
Portée (champ libre): env. 100 m
Dimensions:
- l x H: 53 x 28 mm

Indications :
- Montage dans boîtier pour appareil, boîtier apparent ou adaptateur de montage.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5422 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
