 Mont.app. prot.eau gris [4440 31]
Prise SCHUKO 16 A 250 V~
avec zone d'inscription, clapet avec fermeture à baïonnette, partie inférieure
et supérieure de boîtier
IP66
Montage apparent protégé contre l'eau IP66
gris

Caractéristiques:
- Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on
  parle de polycarbonate.

Caractéristiques techniques:
Propriétés des conducteurs: rigide et flexible
section de raccordement:
- Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications :
- Ne convient pas pour nettoyeur à haute pression.

Etendue de la livraison:
- Étiquette vierge fournie.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 4440 31 gris
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
