réseau cat.6A 2x Module [2452 00]
Module boîtier de jonction au réseau cat.6A 2x
Technique de connexion autodénudante
Technique de communication


Caractéristiques:
- Boîtier de jonction au réseau blindé cat.6A avec deux connecteurs femelles
  RJ45 (8/8) pour débits de transfert de données jusqu?à 10 Gbit Ethernet selon
  IEEE 802.3an.
- Sortie oblique de 45° pour un montage en goulotte, en boîte de sol ou
  encastré.
- Entrée du câble possible de toutes les directions en huit pas de 45°.

Caractéristiques techniques:
Profondeur de montage: 33 mm

Indications :
- Uniquement pour fixation par vis.
- Attention ! Tenir compte de l'encombrement pour la fiche et des rayons de
  courbure.
- Lors de l'utilisation de ces dispositifs de connexion, il existe une
  limitation de puissance de 15 watts pour les appareils connectés.
- Recommandation d'installation:
  Boîtiers électroniques Kaiser
  montage encastré: référence Kaiser: 1068-02
  Montage en paroi creuse: référence Kaiser: 9062-94
  Installation dans le béton: référence Kaiser: 1268-40
- Uniquement pour fixation par vis.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2452 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
