capot enfich. cadre adapt. Gira TX_44 blanc [0682 66]
Capot enfichable avec cadre adaptateur pour appareils avec cache (50 x 50 mm)
et sortie oblique (IP20)
TX_44 (IP44)
blanc

Indications :
- Ne convient pas à une installation dans des locaux humides en raison du degré
  de protection IP20.
- Le capot et le cadre de finition (1x à 5x) permettent d?intégrer dans le
  programme d'interrupteur TX_44 des appareils d'autres fabricants avec plaque
  centrale carrée (50 x 50 mm).
- Pour les appareils d'autres fabricants avec plaque centrale carrée
  (50 x 50 mm) par ex. des sociétés Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex,
  METZ CONNECT (BTR), Kannegieter BICC Brand Rex, Krone, Molex, Reichle de
  Massari, Rutenbeck, boîtier de jonction RJ45 cat.5 BICC de Schumann
  Netzwerktechnik, Siemens ICCS 100 et 300, Telegärtner, Telenorma, TKM, Quante,
  Panduit (2x MSCSP 2), etc.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 0682 66 blanc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
