Actionn. store RF Mini Gira eNet [5427 00]
Actionneur de store radio eNet 1x Mini
eNet


Caractéristiques:
Réglable avec le serveur eNet ::
- Transmission radio entièrement cryptée (AES-CCM) dès la version logicielle 2.0
  du serveur eNet.
- Verrouillages de commande.
- Mise à jour du logiciel d'appareil.
- L?actionneur de store radio eNet permet de commander des fermetures motorisées
  telles que des stores vénitiens, des volets roulants ou des stores banne.
- Positionnement du store et des lamelles via un appel d'ambiance.
- Positions pour la protection solaire et crépusculaire enregistrables.
- Message de confirmation d'état à l'émetteur radiofréquence eNet.
- Temps de marche de la fermeture mémorisable.
- Temps de commande des lamelles mémorisable.
Réglable avec le serveur eNet ::
- Temps de commutation pour changement de sens.
- Sens de déplacement inversible (par exemple pour lucarne)
- Position pour protection contre le soleil, crépuscule, protection contre le
  verrouillage accidentel et alarme de vent.
- Comportement après panne de la tension de réseau.
- Fonction répétiteur.
- Localisation de l'appareil.

Caractéristiques techniques:
Tension nominale: 230 V AC, 50/60 Hz
En attente: max. 0,5 W
Température ambiante: -25°C à +70°C
Puissance de raccordement des moteurs: 1000 W
section de raccordement: 4 mm² max.
Fréquence radio: de 868,0 à 868,6 MHz
Portée (champ libre): env. 100 m
Dimensions: Ø 53,0 H 28,0 mm

Indications :
- Montage dans boîtier pour appareil, boîtier apparent ou adaptateur de montage.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5427 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
