DCS cont.interface 2-v Deurcommunicatie [1210 00]
DCS-drukcontactinterface 2-voudig
Systeemapparaten deurcommunicatie


Kenmerken:
- De DCS-drukcontactinterface 2-voudig is bedoeld voor het omzetten van een
  potentiaalvrij drukcontactsignaal naar de Gira deurcommunicatiebus.
- De DCS-drukcontactinterface is voorzien van twee onderling onafhankelijke
  ingangen voor het aansluiten van potentiaalvrije drukcontacten.
- De ingangen kunnen worden gebruikt voor het activeren van een schakelhandeling
  (bijvoorbeeld licht schakelen) via een schakelactor of inbouwschakelactor of
  aan een huisstation worden toegewezen.
- De DCS-drukcontactinterface is bedoeld voor montage in een apparaatdoos achter
  een conventioneel drukcontact.

Technische gegevens:
Voeding: DC 26 V ± 2 V (via 2-draads bus)
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +50 °C
Aansluitingen:
- 2-draads bus: 2 x steekklem
Aaantal ingangen: 2
Afmetingen:
- B x h x d: 43 x 28 x 15 mm

Aanwijzingen :
- De drukcontactaansluiting vindt plaats via een 3-aderige ca. 20 cm lange
  aansluitleiding. Deze aansluitleiding kan tot max. 5 m worden verlengd.
- Bij toewijzing van de drukcontactinterface aan een huisstation gedragen de
  beide ingangen zich verschillend:Ingang 1activeert een interne oproep. Deze
  ingang is nodig wanneer voor het aansluiten van een huisstation inclusief
  verdiepingsbelknop slechts een 2-aderige leiding beschikbaar is (bijvoorbeeld
  bij achteraf uitbreiden van een bestaand deurstation).Ingang 2activeert een
  deuroproep. Deze ingang is nodig wanneer de deuropenerautomaat van het
  huisstation via een mechanisch drukcontact moet worden geactiveerd.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 1210 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
