voeding DC 24 V 300 mA DIN-rail Elektronica [1296 00]
Voeding DC 24 V 300 mA
Systeemapparaten deurcommunicatie
DIN-rail

Kenmerken:
- Voeding DC 24 V voor externe voeding van de Gira One server.

Technische gegevens:
Nominale spanning:
- primair: AC 230 V, 50/60 Hz
Nominale spanning secundair:
- secundair: DC 24 V DC
Nominale stroom secundair: 0,3 A
Zekering: Zwakstroomzekering 250 V, T 125 mA
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +40 °C
Beschermeringssoort: IP 20
Afmetingen:
- Modulebreedten (TE): 4

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 1296 00 DIN-rail
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
