Gira G1 XS s/WLAN Gira G1 v.blanc [2073 12]
Gira G1 XS
sans WLAN
Stations d'appartement
verre blanc

La centrale Gira G1 XS est un appareil de commande de local polyvalent pour la
visualisation et la commande de différentes fonctions du bâtiment. Pour
l'utilisation dans le système KNX et dans le système de communication de porte
Gira ou en tant que client. L'étendue des fonctions dépend du micrologiciel
utilisé.
Veuillez vous référer au catalogue en ligne Gira ainsi qu'aux documentations
techniques relatives à l'appareil pour obtenir l'étendue exacte des fonctions.

Caractéristiques:
- La commande se fait via un écran tactile multipoint.
- La connexion et la communication se font par LAN.
- Haut-parleur intégré.
- Microphone intégré avec compensation d?écho.
Possibilités d?utilisation et combinaisons:
- Le Gira G1 XS en tant qu?appareil de commande de local polyvalent présente les
  fonctions ou les combinaisons de fonctions suivantes :
- Appareil de commande de local KNX
- Station d'appartement vidéo
- Client pour les systèmes / serveurs suivants: Gira X1 - Gira One
- Intégration de services internet
Propriétés en tant qu'appareil de commande de local KNX:
- Interface utilisateur intuitive et personnalisable par l'utilisateur final.
- Commutation, appui, variation (relative et absolue), variation (y compris
  variation RVB, RVBB et Tunable White) commande de store et de volets roulants,
  transmetteur de valeur, poste secondaire d'ambiance.
- Affichage d'état, affichage de la date et de l'heure, affichage de la
  température intérieure et de la température extérieure.
- Jusqu'à 150 fonctions (six dossiers de fonctions ou locaux avec chacun jusqu'à
  25 fonctions).
- Jusqu'à 125 horloges programmables hebdomadaires avec chacune 10 moments de
  commutation.
- Thermostat d'ambiance en combinaison avec le module de capteur de température
  disponible en option ou les appareils KNX de mesure de la température
  ambiante, p. ex. le Tastsensor 3 Komfort.
- Modes de fonctionnement : confort, veille, nuit et protection contre le gel ou
  la chaleur avec des valeurs de consigne de température respectives (pour le
  chauffage et/ou le refroidissement).
- Modes de fonctionnement adaptables individuellement.
- Une horloge programmable de chauffage comme horloge programmable hebdomadaire
  avec 28 moments de commutation.
- Poste secondaire de thermostat d'ambiance pour commande d'installations de
  climatisation (ventilo-convecteur) en combinaison avec une passerelle KNX pour
  installations de climatisation.
- Prend en charge KNX Data Secure et KNX IP Secure.
Caractéristiques comme station d'appartement vidéo:
- Commutation de caméra : sélection ciblée des caméras couleur raccordées.
- Commande de l'ouvre-porte.
- Activation et désactivation de la tonalité d'appel.
- Tonalité d'appel sélectionnable à partir de 10 mélodies.
Propriétés en tant que station d'appartement pour Client SIP:
- Fonction client pour les systèmes SIP d'autres fabricants, par exemple
  Comelit, TCS, SCHÜCO DCS Touch, 2N.
- Possibilité d'appels directs SIP ou via le bureau d'enregistrement
- 64 appels internes possibles, par ex. vers le concierge
- Fonction Early Media pour l'image vidéo
Intégration de services internet:
- Portail météo Gira : affichage des prévisions météo pour jusqu'à cinq lieux
  (connexion internet nécessaire).
Le Gira G1 XS peut également être utilisé en tant que client pour les
systèmes / serveurs suivants ::
- Client Gira X1
- Gira One
- En tant que client, les fonctions de l?appareil de commande de local KNX ne
  sont pas disponibles. Veuillez vous référer au catalogue en ligne Gira ainsi
  qu?aux documentations techniques relatives à l?appareil pour connaître
  l?étendue exacte des fonctions.

Caractéristiques techniques:
Puissance absorbée:
- Maximale: 7 W
- Typique: 4 W
- Minimum: 2 W
Alimentation en tension:
- Classe de puissance PoE 0: PoE 48 V CC
Standard LAN: IEEE 802.3af
Conducteur de raccordement:
- Spécification Ethernet: Cat.5e, cat.6, cat.6a, cat.7
Affichage:
- Type: TFT
- Taille: 15,3 cm (6")
- Nombre de couleurs: 16,7 M
- Résolution: 480 x 800 px (WVGA), 155 ppi
- Luminosité: 350 cd/m²
- Rapport des contrastes: 1:500
- Angle d'observation: > 80° tout autour
Capteur de proximité:
- Portée: 50 cm max.
- Zone de détection: 30° à l?horizontale, 30° à la verticale
KNX moyen: KNXnet/IP
Normes KNX:
- Transmetteur de valeur DPT: 5.010, 6.010, 5.001, 5.004, 7.001, 8.001, 9.xxx,
  12.001, 13.001, 14.xxx
Indice de protection: IP21
Profondeur de montage: 32 mm
Température ambiante: 0°C à +45°C
Dimensions en mm:
- Gira G1 (y compris bloc d'alimentation encastré): B 97 x H 168 x T 47
- Gira G1 (sans bloc d'alimentation encastré): B 97 x H 168 x T 15
- Hauteur de montage: B - x H 1500 x T -

Indications :
- Convient uniquement pour l'utilisation en intérieur.
- Hauteur de montage recommandée : 150 cm à partir du sol.
- Le montage se fait sur un boîtier profond (recommandation boîtier pour
  électronique avec raccordement LAN).
- La communication avec l?installation KNX s?effectue uniquement via le standard
  KNXnet/IP.
- Pour pouvoir connecter le Gira G1 PoE à l?installation KNX, il est nécessaire
  d?utiliser un routeur IP pour KNX. Plusieurs Gira G1 peuvent être exploités
  avec un routeur IP Gira pour KNX.
- Mise en service dans le système KNX à partir de l'ETS 5.5 ou supérieur.
- Utilisable comme station d'appartement en liaison avec une passerelle TKS-IP.
- Lors de la planification de l'installation, veuillez tenir compte des
  indications techniques de planification de réseau dans la documentation de
  l'appareil.
- Possibilité de mise à jour via le Gira Project Assistant (GPA).
- Une connexion internet à un serveur de temps NTP ou une minuterie KNX
  appropriée (par exemple une station météo Plus 2074 00) est nécessaire pour
  pouvoir utiliser les horloges programmables.
- Il est recommandé de monter le module de raccordement encastré PoE en
  utilisant un boîtier électronique.
- Un commutateur ou routeur du commerce compatible PoE, ou bien un injecteur
  PoE, est nécessaire.
- 

Etendue de la livraison:
- Module d'affichage, cadre de montage, jeu de câbles à 5 fils, câble fiche

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2073 12 verre blanc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
