servomoteur RF Multi KNX Secure [5115 00]
Servomoteur RF Multi pour KNX
Nouveautés


Caractéristiques:
- Actionneur radio à pile pour la commande de vannes de chauffage via KNX RF
  Multi.
- Installation sur des radiateurs en intérieur.
- Compatible avec les vannes de chauffage avec filetage de raccordement M30 x
  1,5 mm sans adaptateur.
- Pour Danfoss RA/RAV/RAVL, des adaptateurs appropriés avec vis et écrou ainsi
  qu?une broche (uniquement pour RAV) sont fournis, à monter entre le robinet de
  chauffage et le thermostat du radiateur.
- Regroupement possible des servomoteurs dans une même pièce, pour une
  régulation optimale de plusieurs radiateurs.
- Capteur de température interne.
- Régulateur de chauffage intégré pour une régulation absolue et relative.
- Commande sur place (paramétrable) pour le réglage de la température de
  consigne, la fonction Boost et la prolongation du mode confort.
- Display pour l?affichage de la température de consigne et du diagnostic.
- Fonction Boost paramétrable.
- Prolongation du mode confort/fonction de détection de présence.
- Commutation du mode de fonctionnement (confort, veille, nuit, protection
  contre le gel).
- Position forcée.
- Mode maintenance.
- Rinçage de vanne automatique.
- Commande déportée de scénarios (jusqu?à 16) pour le réglage du mode de
  fonctionnement avec fonction mémoire.
- Les messages d?erreur et de diagnostic sont émis directement sur l?appareil
  ou/et par télégramme KNX.
- Affichage de l?état de la batterie via le bus KNX.
- Pour les opérations de maintenance, le servomoteur peut être réglé sur 0 ou
  100 % via le mode de maintenance.
- Prise en charge de la communication KNX Data Secure.
- Prise en charge des KNX Long Frames.
- Mise à jour complète via KNX RF.
- Portée radio typique : 100 m en champ libre.
- Tension nominale : 2 piles AA.
- Autonomie typique des piles : 2 saisons de chauffage.

Caractéristiques techniques:
Tension de service: 2 × 1,5 V (CC), AA/LR6
Température ambiante: 0 °C à +50 °C
Température de l?eau pour le chauffage: 0 °C à +80 °C
Plage de réglage: 5°C à +30°C
Force de commande: 120 N max.
Dimensions en mm: B53 H70 T85
Filetage: M30 × 1,5 mm
KNX moyen: KNX RF Multi
Mode de mise en service: Mode S
Version ETS: À partir de ETS6.2
Fréquences radio: 868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz
Puissance d?émission: max. 25 mW
Catégorie du récepteur: 2 (selon la norme DIN EN 300220)

Indications :
- Pour l?intégration dans un système KNX filaire, un coupleur de média RF
  Multi/TP est nécessaire pour KNX.

Etendue de la livraison:
- 2 piles (AA). Autonomie typique des piles : 2 saisons de chauffage.
- Jeu d?adaptateur (adaptateur en plastique Danfoss RA, RAV, RAVL et vis avec
  écrou).
- Carte Secure avec données KNX Secure.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5115 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
