drukc. wip 1-v pijlen OneKNX System 55 zwart m [5172 005]
Drukcontact met wip 1-voudig pijlsymbolen voor Gira One en KNX
System 55
Bedienings-
apparaten voor KNX
zwart mat

Kenmerken:
- Drukcontact voor KNX en Gira One met geïntegreerde busaankoppelaar.
- Geïntegreerde temperatuurvoeler.
- Wip- of toetsfunctie voor elk bedienvlak instelbaar.
- Besturing van maximaal vier functies via de toetsfunctie van het KNX
  drukcontact mogelijk.
Bedieningsfuncties:
- Bedieningsconcept toets- of wipfunctie is instelbaar.
- Schakelen, dimmen en kleurtemperatuur, kleurregeling en lichtsterkte,
  jaloezie, waardegever, scèneneveneenheid, tweekanaalsbediening en
  thermostaatneveneenheid.
- Schakelen: het commando bij het indrukken en/of loslaten is instelbaar (geen
  reactie, inschakelen, uitschakelen, omschakelen).
- Dimmen en kleurtemperatuur: lichtsterkte en/of kleurtemperatuur, het commando
  bij het indrukken, de tijd tussen schakelen en dimmen, het dimmen in
  verschillende niveaus, de telegramherhaling bij lange bediening en het zenden
  van een stoptelegram bij einde van de bediening zijn instelbaar.
- Kleurregeling en lichtsterkte: kleurencirkel of lichtsterkteaansturing, het
  commando bij het indrukken, de tijd tussen schakelen en dimmen, de
  startwaarde, de stapgrootte en de tijd tussen telegrammen zijn instelbaar.
- Jaloezie: het commando bij het indrukken en het bedieningsconcept zijn
  instelbaar. Het bedieningsconcept kan in de tijden voor korte en lange
  bediening en lamellenverstelling worden aangepast.
- Waardegever: de functies (waardegever 1 byte, 2 byte, 3 byte of en 6 byte) en
  de waarde zijn instelbaar.
- Scèneneveneenheid: de functies (zonder of met geheugenfunctie) en het
  scènenummer zijn instelbaar.
- Tweekanaalsbediening: door een toetsdruk kunnen maximaal twee telegrammen naar
  de KNX bus worden gezonden. Het bedieningsconcept kan worden ingesteld en de
  tijd voor korte en lange bediening kan worden aangepast. De functies van de
  kanalen kunnen apart van elkaar worden ingesteld.
- Thermostaatneveneenheid: de functies (bedrijfsmodusomschakeling, geforceerde
  bedrijfsmodusomschakeling, aanwezigheidsfunctie en verschuiving van de
  streefwaarde) zijn instelbaar.
- Vergrendelingsfunctie voor het vergrendelen van afzonderlijke toetsen of
  wippen.
Eigenschappen thermostaatneveneenheid:
- De regelaar-neveneenheid is als functie van een wip resp. toets instelbaar.
  Besturing van een ruimtetemperatuurregelaar (bedrijfsmodi,
  aanwezigheidsfunctie en verschuiving van de streefwaarde).
- Evaluatie van de thermostaattoestand via de status-led.
- Temperatuurmeting is activeerbaar. Meting van de ruimtetemperatuur met interne
  voelers of optioneel door vorming van de meetwaarde uit de intern gemeten
  temperatuur gecombineerd met een externe temperatuur.
Functies van de status-led:
- De functieselectie vindt plaats per status-led. Volgende functies zijn
  instelbaar: altijd UIT, altijd AAN, bedieningsindicatie, telegrambevestiging,
  statusindicatie, aansturing via afzonderlijk led-object,
  bedrijfsmodusindicatie, indicatie thermostaatstatus, indicatie
  aanwezigheidsstatus en indicatie verschuiving van de streefwaarde.
- Kleur kan worden ingesteld. De kleur wordt ofwel gemeenschappelijk voor alle
  status-leds ofwel voor elke status-led van het apparaat apart gekozen. De
  status-leds kunnen naar keuze rood, groen of blauw branden.
- De lichtsterkte van de status-leds kan in vijf niveaus worden ingesteld. Met
  de nachtstand kan de lichtsterkte van de status-leds ?s nachts via een
  communicatie-object worden gereduceerd.

Technische gegevens:
KNX medium: TP256
Aansluiting KNX: Aansluit- en aftakklem
Beschermingsklasse: III
Inbouwdiepte: 15 mm
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +50 °C

Aanwijzingen :
- Compatibel met KNX Data Secure.
- 
- Bij gebruik van Gira TX_44, adapterraam IP20 en afdekking uit het System 55
  gebruiken.
- De wippen kunnen optioneel door alternatieve varianten worden vervangen.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5172 005 zwart mat
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
