Gira G1 z/WLAN (2e generatie) Gira G1 gl.zwart [2087 05]
Gira G1
zonder WLAN
Huisstations
glas zwart

Kenmerken:
- Bediening via een multitouch-display met swipe-functionaliteit.
- Koppeling en communicatie - afhankelijk van de variant - via LAN of WLAN.
- Geïntegreerde luidspreker.
- Geïntegreerde microfoon met echocompensatie.
- Monoblokapparaat met geïntegreerde voeding en RJ45-aansluiting.
- Snelle inbedrijfstelling via de Gira Project Assistant (GPA) met
  geoptimaliseerde gebruiksprofielen voor ruimte- of gebouwbediening.
Toepassingsmogelijkheden en combinaties:
- De Gira G1 als multifunctioneel ruimtebedieningsapparaat biedt de volgende
  functies of functiecombinaties:
  - huisstation als SIP-client
  - huisstation voor DCS-IP-gateway
  - integratie van internetdiensten
  - client voor de volgende systemen / servers: Gira HomeServer - Gira X1- Gira
  One
Eigenschappen als huisstation video:
- Camera-omschakeling: gerichte selectie van de aangesloten kleurencamera?s.
- Aansturen van de deuropener.
- Oproepsignaal in- en uitschakelen.
- Beltoon kiesbaar uit 10 melodieën.
- Oproep beantwoorden.
- Volumeregeling van oproepsignaal en spraak.
- Interne oproepen.
- Interne oproep kan worden geactiveerd via ingang neveneenheid.
- Interne oproep via tastsensor voor KNX te activeren.
Eigenschappen als huisstation met SIP Client:
- Clientfunctie voor externe SIP-systemen van bijv. Comelit, TCS, SCHÜCO DCS
  Touch, 2N.
- SIP Direct Calls of via Registrar mogelijk.
- 64 interne oproepen mogelijk, bijvoorbeeld naar de conciërge.
- Early Media ondersteuning voor videobeeld
Integratie van internetdiensten:
- Gira weerportal: weergave van de weersvoorspelling voor maximaal vijf locaties
  (internetverbinding vereist).
Eigenschappen als Gira HomeServer Client:
- Afhankelijk van de configuratie kan de Gira G1 in installaties met een Gira
  HomeServer ook worden gebruikt als client vanaf Gira HomeServer Experte versie
  4.13.
- De Gira G1 vertegenwoordigt het interfaceontwerp van de Gira HomeServer. Bijna
  alle functies die tot de standaard leveringsomvang van de Gira HomeServer
  behoren, evenals diagrammen, camera's, camera-archieven, berichten,
  waardeweergaven en de weersvoorspelling, worden ondersteund. De vrije
  visualisatie kan ook worden getoond.
- Zowel licht als donker design wordt ondersteund en kan worden omgeschakeld.
- Een vereenvoudigde parametrering via de GPA is mogelijk als de G1 puur als
  ruimtebedieningsapparaat dient te worden gebruikt.
- De G1 kan bovendien ook parallel worden gebruikt als huisstation. Deze functie
  kan worden gerealiseerd voor 2-draads Gira-deurcommunicatie via de DCS-IP
  gateway of als SIP-client.
Eigenschappen als Gira X1 Client:
- Afhankelijk van de configuratie kan de Gira G1 in installaties met een Gira X1
  ook worden gebruikt als client.
- Na activering vormt de Gira G1 het interfacedesign van de Gira X1. Daarbij
  kunnen tot 500 Gira X1 functies worden ondersteund.
- Naast de Gira X1 functies van de gebouwbesturing staan in de Gira G1 als Gira
  X1 client de volgende functies ter beschikking.- Directe functie- Gira
  deurcommunicatie- Online-weerservice
Eigenschappen als Gira One Server-Client:
- Afhankelijk van de configuratie kan de Gira G1 in installaties met een Gira
  One server ook worden gebruikt als client.
- Na activering toont de Gira G1 de Gira interface van de Gira Smart Home app.
  Er kunnen tot 250 Gira One verbruikers worden gevisualiseerd.
- Er zijn maximaal 50 Gira G1 in een Gira One project mogelijk.
- Naast de verbruikers van de gebouwbesturing zijn op de Gira G1 als client van
  de Gira One server de volgende functies beschikbaar:-Directe functie.-Gira
  deurcommunicatie.-Online-weerservice.

Technische gegevens:
Voeding: PoE
PoE-vermogensklasse 0: DC 48 V PoE
PoE-standaard: IEEE 802.3af
Netwerkinstallatie: Ethernet-specificatie: Cat.5e, Cat.6, Cat.6a, Cat.7
Opgenomen vermogen:
- Maximaal: 8 W
- Typisch: 4 W
Aansluitingen:
- Netwerkaansluiting: RJ45
- Ingang eveneenheid voor etage-oproepknop: Steekklem, leidingset 5-aderig
Display:
- Diagonaal: 17,78 cm (= 7")
- Aantal kleuren: 16,7 M
- Resolutie: 800 x 1280 px., 216 ppi
- Lichtsterkte: 340 cd/m2
- Contrastverhouding: 1:1000
- Kijkhoek: > 85° rondom
Omgevingstemperatuur: +5 °C tot +40 °C
Naderingssensor:
- Bereik: max. 40 cm
- Detectiebereik: 30° horizontaal, 10° verticaal
- Beschermeringssoort: IP3XD
Afmetingen:
- Opbouwhoogte: B 114 x H 181 x D 15 mm
Inbouwdiepte: 18 mm

Aanwijzingen :
- Uitsluitend geschikt voor gebruik binnen.
- 
- 
- Houd bij het ontwerp van de installatie rekening met de technische gegevens
  voor het netwerkontwerp in de documentatie van het apparaat.
- Updatemogelijkheid via de Gira Project Assistant (GPA).
- 
- 
- 
- Communicatie via LAN-verbinding. Geen WLAN geïntegreerd.

Levering:
- Displaymodule, montageplaat, leidingset 5-aderig, patchleiding

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2087 05 glas zwart
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
