mod.réception rad. rDIN Gira eNet [5452 00]
Module de réception radio eNet
eNet
Rail DIN

Caractéristiques:
- Le module de réception radio eNet est un récepteur radio applicable pour max.
  32 modules radio eNet rail DIN.
- Fonctionnement avec alimentation.
- Antenne intégrée.
- Possibilité de raccordement d'une antenne externe en cas de conditions de
  montage défavorables.

Caractéristiques techniques:
Tension nominale: DC 12 V SELV
Consommation de courant: 15 mA
Température ambiante: -5°C à +45°C
Fréquence radio: de 868,0 à 868,6 MHz
Portée (champ libre): env. 100 m
Ligne de données: J-Y(St)Y 2x2x0,8
Longueur de la ligne de données: max. 3 m
Nombre de modules rail DIN eNet: max. 32
Dimensions:
- Unités modulaires (UM): 2

Indications :
- L'homologation radiofréquence est valable pour les états de l'UE et de l'EFTA.
- Une antenne radio supplémentaire est nécessaire en cas de montage dans un
  tableau de distribution/distribution secondaire à boîtier métallique.
  L'antenne supplémentaire doit être installée hors du boîtier métallique.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5452 00 Rail DIN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
