weercentrale KNX DIN-rail [5147 00]
Weercentrale voor KNX
Jaloeziebesturing


Kenmerken:
- De weercentrale wordt in combinatie met de weersensor 8380 00 gebruikt,
  analyseert de sensorinformatie en stuurt deze door naar de KNX:
  - windsnelheid
  - buitentemperatuur
  - lichtsterkte in lux van alle drie lichtsterktesensoren incl. de maximale
  lichtsterkte.
  - neerslag (ja/nee)
- Op een weersensor kunnen maximaal 20 weercentrales worden aangesloten.
- 10 sensorkanalen voor wind, neerslag, temperatuur en lichtsterkte. Binnen de
  sensorkanalen kunnen logische EN/OF koppelingen worden gemaakt om meerdere
  sensorwaarden gezamenlijk te analyseren.
- Analysevertraging voor alle sensoren om een betrouwbare functionaliteit te
  garanderen.
- 8 zonweringskanalen voor 8 gevels met automatische zonweringsfunctie incl.
  analysevertraging om een betrouwbare zonweringsfunctie te garanderen.
- 2 objecten voor externe lichtsterktesensoren.
- Vooraf gedefinieerd dag-nacht-object voor de omschakeling tussen
  dag-/nachtmodus incl. aparte activerings-/deactiveringsfunctie door het
  communicatieobject.
- Communicatieobject dat informatie geeft over communicatiestoringen van de
  weersensor met de weercentrale.

Technische gegevens:
KNX medium: TP256
Nominale spanning KNX: DC 21 tot 32 V SELV
Eigenverbruik: max. 0,5 W
Aansluiting KNX: 0,6 tot 0,8 mm (buskabel, bijv. J-Y(st)Y 2 x 2 x 0,8)
Maximale kabellengte tussen weersensor en weercentrale: 1.000 m
Beschermeringssoort: IP20
Beschermingsklasse: III
Proefspanning: 0,8 KV
Aantal weercentrales die met een weersensor kunnen worden verbonden: 20
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C
Afmetingen:
- Modulebreedten (TE): 3

Aanwijzingen :
- Compatibel met KNX Data Secure.

Levering:
- Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5147 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
