SCHUKO doub. vert. clap. Mont.app. prot.eau gris [4780 30]
Prise double SCHUKO 16 A 250 V~, verticale, avec clapet (partie inférieure et
supérieure de boîtier)
précâblées
Montage apparent protégé contre l'eau IP44
gris

Caractéristiques techniques:
section de raccordement:
- Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm²
Propriétés des conducteurs: rigide et flexible

Indications :
- Au lieu des prises SCHUKO, on peut également utiliser dans la combinaison
  verticale des interrupteurs, boutons-poussoirs ou signaux lumineux.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 4780 30 gris
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
