MJ-08 2-v Draagring [5608 00]
Draagring Modular Jack 2-voudig
Draagring MJ-01 tot MJ-10
Communicatietechniek
Draagring MJ-08

Technische gegevens:
Afmetingen:
- MJ-01, MJ02, MJ-07: B 14,8 x 19,5 mm
- MJ-03: B 14,8 x H 20,0 mm
- MJ-04, MJ-09: B 14,8 x 19,3 mm
- MJ-05: B 16,7 x H 17,3 mm
- MJ-06: Afmetingen
- MJ-08: B 14,8 x H 19,0 mm
- MJ-10: B 16,1 x H 18,5 mm

Aanwijzingen :
- Uitsluitend voor schroefbevestiging.
- Let op! Houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en met
  buigradii.
- Bij gebruik van deze stopcontacten bestaat een vermogensbegrenzing van 15 W
  voor aangesloten apparaten.
- Installatie-advies:
  Kaiser elektronicadoos
  Inbouwmontage: Kaiser art. nr.: 1068-02
  Holle-wandmontage: Kaiser art. nr.: 9062-94
  Betoninstallatie: Kaiser art. nr.: 1268-40
- Uitsluitend voor schroefbevestiging.
- Geschikt voor wandgootinstallatie.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5608 00 Draagring MJ-08
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
