afd.r. 5-v vert. TK Gira E2 kl.alum. [1115 25]
Afdekraam Gira E2 met tekstkader
kleur aluminium
E2
5-voudig verticaal

Kenmerken:
- Afdekraam met transparant tekstkader voor tekstlabels bij de basiselementen.
- Met name geschikt voor objecten waarbij de elektrotechnische installatie moet
  worden gemarkeerd en gedocumenteerd, bijvoorbeeld kantoren,
  handelsondernemingen, luchthavens, bedrijven en ziekenhuizen.
- Schakelaarprogramma in de kleuren zuiver wit glanzend of mat, antraciet, kleur
  aluminium, zwart mat, grijs mat of roestvast staal.
- Vierkante wip 55 x 55 mm met vlak bedieningsoppervlak.
- Vierkante vorm van het afdekframe (hoekradius R = 0,5).
- Het volledig labelen van alle installatieapparaten wordt gegarandeerd door een
  speciaal afdekraam met transparant kijkvenster.
- De toewijzing van de stroomkringen blijft dus ook behouden wanneer het
  afdekframe wordt verwijderd (renovatie).
- Schrijfveld is sproeinevelbestendig (reiniging).
- Breukvast, slagvast, krasbestendig, UV-bestendig materiaal voor verhoogde
  belasting.
- Halogeenvrij.
- Om een uniform ontwerp van het oppervlak te verkrijgen, zijn functies zoals
  deurcommunicatie, deurbesturing, automatische deuren,
  led-oriëntatieverlichting, deurmarkering, verpleegstersoproepsysteem en
  labelsysteem in het schakelaarprogramma geïntegreerd.
- Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast" ook wel
  polycarbonaat genoemd.

Aanwijzingen :
- Niet te gebruiken met: afdichtset IP44, opbouwbehuizing vlakke uitvoering,
  opbouwbehuizing.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 1115 25 5-voudig verticaal
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
