prise disj.différ. 30 mA SP System 55 noir m [2677 005]
Prise à disjoncteur différentiel 30 mA avec protection renforcée contre les
contacts accidentels (Safety Plus)
System 55
noir mat

Caractéristiques:
- La prise à disjoncteur différentiel est un dispositif de protection fixe avec
  un déclenchement à courant résiduel indépendant de la tension, conforme à la
  norme VDE 0664.
- Le principe de fonctionnement correspond à celui d'un disjoncteur différentiel
  à courant résiduel.

Caractéristiques techniques:
Tension nominale: 230 V AC, 50/60 Hz
Courant nominal: 16 A
Courant de fuite nominal: 30 mA
Profondeur de montage: 32 mm
section de raccordement:
- Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm²
Température ambiante: -25°C à +40°C

Indications :
- Montage dans un boîtier pour appareil profond.
- Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon CEI
  60884-1.
- Les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel (RCD) dans une
  unité avec une prise peuvent également assurer la protection pour une prise
  voisine (sous un cache commun), DIN VDE 0100-530:2018-06.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2677 005 noir mat
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
