int.basc. v-et-v Mont.app. prot.eau gris [3107 30]
Interrupteur à bascule 10 AX 250 V~
Interrupteur va-et-vient
Montage apparent protégé contre l'eau IP44
gris

Caractéristiques:
- Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on
  parle de polycarbonate.
- La bascule de commutation flottante permet un positionnement automatique et
  précis de la bascule dans le cadre.
- Test de tension depuis l?avant possible.
- Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises
  permet un montage plus rapide et plus efficace.
- Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
- Leviers de déverrouillage faciles d?accès.
- Base thermoplastique incassable.
- Les éléments d?éclairage LED de série peuvent être insérés par l?avant.
- En fonction de l?interrupteur, la rotation de l?élément d?éclairage à 180°
  permet de passer de l?éclairage de contrôle à l?éclairage permanent.
- Montage apparent protégé contre l'eau IP44

Caractéristiques techniques:
section de raccordement:
- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu?à: 2,5mm²
Puissance nominale:
- LEDi/ CFLi: 100 W

Indications :
- À raccorder aussi en éclairable.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 3107 30 gris
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
