Caméra couleur station porte Gira TX_44 (IP44) t.alu [1265 65]
Caméra couleur pour station de porte
TX_44 (IP44)
teinte alu

Caractéristiques:
- Montage dans un boîtier d'encastrement pour appareil du commerce.
- Convient aux cadres de finition du programme d'interrupteur Gira TX_44.
- Structure modulaire permettant un montage simple et une extensibilité.
- Transmission de signal et alimentation des composants audio et vidéo via un
  bus 2 fils protégé contre l'inversion de polarité et résistant aux
  courts-circuits.
- Extension des stations de porte avec une caméra couleur avec commutation
  jour/nuit automatique.
- Des diodes lumineuses assurent en fonctionnement nocturne un éclairage
  homogène du champ visuel dans la zone proche.
- Caméra pivotable manuellement à l'horizontale et à la verticale sur 20°. En
  combinaison avec l'objectif grand angle, on obtient un très grand champ visuel
  au niveau de la porte d'entrée.
- Compensation automatique du contre-jour.
- Equilibrage des blancs automatique.
- Régulation d'amplification automatique (AGC).
- Chauffage intégré de la caméra en fonction de la température.
- Cache étanche aux projections d'eau.
- Cache de caméra en plastique résistant aux chocs, facilement remplaçable en
  cas de détérioration, p.ex. par vandalisme.

Caractéristiques techniques:
Alimentation en tension: via un câble de liaison
Raccordement du câble de liaison: 2 x connecteur
Indice de protection: IP44
Alimentation en tension:
- jusqu'à 2 caméras: via un câble de liaison
- à partir de 3 caméras: via l'alimentation pour communication de porte
Raccordements:
- Câble de liaison: 2 x connecteur
- Vidéo: 1 x connecteur
Élément de prise de vue: Capteur CCD 0,85 cm (1/3")
Angle d'ouverture de l'objectif grand angle: 150°
Zone de détection visible de la caméra: 100°
Zone couverte (pour un pivotement de 20°): 140°
Système de couleurs: PAL
Éléments d'image: 500 (H) x 582 (V)
Résolution horizontale: 380 lignes TV
Seuil de commutation de mode couleur en mode N/B: 1 lx
Sensibilité en fonctionnement N/B: 0,1 lx
Temps de fermeture du diaphragme électronique: jusqu'à 1/100000 s
Filtre infrarouge: intégré
Hauteur de montage recommandée pour la caméra: 1,50 m
Profondeur de montage: 39 mm
Température ambiante: -20°C à +50°C

Indications :
- La caméra couleur ne peut pas être disposée directement en dessous d'un
  luminaire.
- Convient à une utilisation dans la colonne d'énergie Gira.
- Nonconvient pas à une utilisation dans la colonne d'énergie Gira.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 1265 65 teinte alu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
