SCHUKO clap. serrure id. + ZI Gira TX_44 anthracite [4569 67]
Prise SCHUKO 16 A 250 V~avec clapet, serrure et zone d'inscription
avec serrures identiques
TX_44 (IP44)
anthracite

Caractéristiques:
- Anneau de support mis à la terre.

Caractéristiques techniques:
Profondeur de montage: 32 mm
Propriétés des conducteurs: rigide et flexible
section de raccordement:
- pour conducteurs rigides et flexibles de: 1,5 mm² à 2,5 mm²
Dimensions en mm:
- Hauteur de l'étiquette de marquage: H 12

Indications :
- Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de
  mise à la terre

Etendue de la livraison:
- Deux clés sont comprises dans la livraison.
- Étiquette vierge fournie.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 4569 67 anthracite
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
