doub.SCHUKO SP p. boît.enc. 1x System 55 blanc crème [2731 01]
Prise double SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts
accidentels (Safety Plus) pour boîtier d'encastrement pour appareil 1x
System 55
blanc crème brillant

Caractéristiques techniques:
Profondeur de montage: 25 mm
section de raccordement:
- Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm²
Température ambiante:
- protection renforcée contre les contacts accidentels: 0 °C à +45 °C
Hauteur de saillie: 17,5 mm

Indications :
- Convient à tous les boîtiers pour appareil usuels.
- Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon CEI
  60884-1.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2731 01 blanc crème brillant
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
