SCHUKO lumin.LED + SP System 55 blanc [4170 03]
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec luminaire d'orientation LED et protection
renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus)
System 55
System 55
blanc brillant

Caractéristiques:
- Prise SCHUKO avec réglette d'éclairage incorporée.
- Les LED blanches projettent un faisceau de lumière vers le bas. On obtient
  ainsi un éclairage d'orientation indirect ne provoquant pas d'éblouissement
  gênant, même dans les chambres à coucher.
- Le détecteur de crépuscule intégré enclenche automatiquement la lampe LED à la
  tombée de l'obscurité et l'éteint lorsque la luminosité est suffisante.
- La lampe LED est complètement intégrée dans la cache et aucune connexion
  séparée n'est nécessaire.
- Anneau de support mis à la terre.

Caractéristiques techniques:
Puissance absorbée:
- Fonctionnement: 0,25 W / 0,35 VA / 1,5 mA
- En attente: 0,175 W / 0,25 VA / 1,0 mA
Intensité lumineuse: 0,2 cd
Profondeur de montage: 32 mm
Température ambiante: De 0 °C à +40 °C
Propriétés des conducteurs: rigide et flexible
section de raccordement:
- Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications :
- Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de
  mise à la terre
- Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon
  DIN VDE 0620-1.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 4170 03 blanc brillant
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
