beweg.m. Cube 120 Observer antraciet [2442 10]
Bewegingsmelder Cube 120
Lichtbesturing
antraciet

Kenmerken:
- Automatisch schakelen van verlichting afhankelijk van warmtebeweging en
  omgevingslichtsterkte.
- Automatische temperatuur-gecompenseerde sensorgevoeligheid.
- Continu licht (max. 2 uur) kan met schakelaar/drukcontact (optie) worden
  geactiveerd.
- Testmodus voor de evaluatie van het detectiebereik.
- Individuele aanpassing van het detectiebereik via een bijgevoegde, op maat te
  knippen afdekstrook.
- Uitschakelvertraging instelbaar 5 s tot 15 min of in kort bedrijf 1 s.
- Actuele schemeringswaarde met teach-in-functie opslaan.
- Verblindingsbescherming; van de lichtsterkte onafhankelijke sensordetectie
  voor 60 s bij verblinding door extern licht.
- Kort bedrijf; uitgang wordt voor ca. 1 s ingeschakeld.
- Afstandsbediening optioneel.

Technische gegevens:
Nominale spanning: AC 230 V~, 50/60 Hz
Aansluitvermogen:
- HV-ledlampen: typ. 200 W
- Gloeilampen: 2000 W
- TL-lampen, niet-gecompenseerd: 1000 VA (cos ? = 0,5)
- TL-lampen, parallel gecompenseerd: 500 W (45,6 µF)
- TL-lampen, seriegecompenseerd: 900 W
Capacitieve belasting: 176 µF
Lichtsterkte:
- Lichtsterkte: 2 tot 1000 lux
Instelregelaar:
- Nalooptijd: 5 s tot 15 min
Aansluitingdoorsnede:
- eendradig: max. 2,5 mm²
- fijndradig zonder adereindhuls: max. 2,5 mm²
- fijndradig met adereindhuls: max. 1,5 mm²
Beschermingsgraad: IP54
Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +55 °C
Waarnemingshoek: 120°
Montagehoogte 2,50 m:
- Detectiebereik naar voren, max.: ca. 16 m
- Bereik naar beide zijden, max.: ca. 11 m
Afmetingen in mm:
- zonder lens: B 87 x H 87 x T 85

Aanwijzingen :
- Geschikt voor plafond- en wandmontage binnen en buiten.
- Optioneel: op afstand bedienbaar via IR-afstandsbediening PIR 3.
- Let bij "spaarlampen" op hoge inschakel-piekstromen. De geschiktheid van de
  lampen voor gebruik controleren!

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2442 10 antraciet
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
